- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［AUDIO SETTINGS］

# ［AUDIO SETTINGS］

用于音频记录的各个设置项目。

项目 | 设置说明
--- | ---
［AUDIO RECORD］ | 设置是否记录音频。 设为［OFF］时不记录音频数据本身。（编辑软件的时间线中将不会出现音频数据） ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［AUDIO INPUT］ | ［AES/EBU IN］ | 如果此项设为［ON］，则以4声道录制从〈AUDIO IN 1〉端子和〈AUDIO IN 2〉端子输入的数字音频（符合AES/EBU标准）。 在此情况下，不可进行模拟输入选择和音量调节。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［FRONT MIC POWER］ | 启用/禁用前麦克风幻像电源。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［FRONT MIC LEVEL］ | 设置前麦克风的输入电平。 ［−40dB］、［−50dB］ 出厂设置： ［−40dB］
| ［REAR1 MIC POWER］ | 启用/禁用连接到〈AUDIO IN 1〉端子的后麦克风幻像电源。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［REAR2 MIC POWER］ | 启用/禁用连接到〈AUDIO IN 2〉端子的后麦克风幻像电源。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［REAR MIC LEVEL］ | 设置连接到〈AUDIO IN 1〉和〈AUDIO IN 2〉端子的后麦克风的输入电平。 ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ 出厂设置： ［−60dB］
| ［REAR LINE LEVEL］ | 设置〈AUDIO IN 1〉端子和〈AUDIO IN 2〉端子的线路输入电平。 ［4dB］、［0dB］、［−3dB］ 出厂设置： ［4dB］
| ［FRONT1 MIC LOWCUT］ | 启用/禁用前麦克风1的低截止滤波器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［FRONT2 MIC LOWCUT］ | 启用/禁用前麦克风2的低截止滤波器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［REAR1 MIC LOWCUT］ | 启用/禁用后麦克风1的低截止滤波器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［REAR2 MIC LOWCUT］ | 启用/禁用后麦克风2的低截止滤波器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CH IN SEL］ | 设置声道1至4的输入。 ［1･2FRONT 3･4REAR］、［1･2REAR 3･4FRONT］ 出厂设置： ［1･2FRONT 3･4REAR］
| ［TEST TONE］ | 设置是否在视频为色条时输出测试信号。 ［ON］：输出测试音。 ［OFF］：不输出测试音调。 出厂设置： ［ON］
［AUDIO LEVEL］ | ［FRONT1 LEVEL］ | 将前麦克风1的电平调整方式设为手动或自动。 ［AUTO］：自动调整。 ［MANUAL］：启用手动调整。 出厂设置： ［AUTO］
| ［FRONT2 LEVEL］ | 将前麦克风2的电平调整方式设为手动或自动。 ［AUTO］：自动调整。 ［MANUAL］：启用手动调整。 出厂设置： ［AUTO］
| ［REAR1 LEVEL］ | 将后麦克风1的电平调整方式设为手动或自动。 ［AUTO］：自动调整。 ［MANUAL］：启用手动调整。 出厂设置： ［AUTO］
| ［REAR2 LEVEL］ | 将后麦克风2的电平调整方式设为手动或自动。 ［AUTO］：自动调整。 ［MANUAL］：启用手动调整。 出厂设置： ［AUTO］
| ［FRONT1 VOL］ | 当前麦克风1的电平调整方式设为［MANUAL］时执行此项调整。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［70］
| ［FRONT2 VOL］ | 当前麦克风2的电平调整方式设为［MANUAL］时执行此项调整。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［70］
| ［REAR1 VOL］ | 当后麦克风1的电平调整方式设为［MANUAL］时执行此项调整。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［70］
| ［REAR2 VOL］ | 当后麦克风2的电平调整方式设为［MANUAL］时执行此项调整。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［70］
| ［FRONT1 LIMITER］ | 启用/禁用前麦克风1的限制器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［FRONT2 LIMITER］ | 启用/禁用前麦克风2的限制器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［REAR1 LIMITER］ | 启用/禁用后麦克风1的限制器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［REAR2 LIMITER］ | 启用/禁用后麦克风2的限制器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［HEADROOM］ | 设置动态余量（标准电平）。 ［18dB］、［20dB］ 出厂设置： ［20dB］
［AUDIO OUTPUT］ | ［MONITOR SEL1］ | 设置〈PHONES〉端子输出的声道。 ［CH1/2］：输出声道1/2。 ［CH3/4］：输出声道3/4。 出厂设置： ［CH1/2］
| ［MONITOR SEL2］ | 设置〈PHONES〉端子输出的音频格式（单声、立体声、混合声）。 当［MONITOR SEL1］设为［CH1/2］时： ［MONO CH1］、［MONO CH2］、［STEREO CH1/2］、［MIX CH1/2］ 当［MONITOR SEL1］设为［CH3/4］时： ［MONO CH3］、［MONO CH4］、［STEREO CH3/4］、［MIX CH3/4］ 出厂设置： ［STEREO CH1/2］ 或 ［STEREO CH3/4］
| ［MONITOR DELAY］ | 设置是否延迟〈PHONES〉端子的音频以匹配监听输出。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MONITOR VOL］ | 设置〈PHONES〉端子输出的音频电平。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［70］
| ［ALARM］ | 设置〈PHONES〉端子输出的警告声音量。 ［LOUD］、［MEDIUM］、［SMALL］、［OFF］ 出厂设置： ［MEDIUM］

页面顶部