- 顶部
- 部件说明
- 摄像单元
- 右侧

# 右侧

1. 附件安装孔

   用于安装附件。

   - 安装孔规格

     - 3/8-16 UNC

2. 风扇出风口

   散热风扇出风口。请勿在摄像机工作时阻塞此风口。

3. 记录单元释放杆

   用于从摄像单元取下记录单元的控制杆。

4. 附件安装孔

   用于安装附件。

   - 安装孔规格

     - 1/4-20 UNC（螺钉长度5.5 mm或更短）

5. USER按钮（〈4〉）

   可将用户所选功能分配到此按钮。按相应按钮可执行所分配的功能。

6. 对焦环

   表示MOS传感器的焦平面。可为测量距离对象的精确焦距提供参考。

7. 〈VF〉端子

   连接HD寻像器AU-VCVF1G 的端子。

8. 〈VF SDI〉端子

   3G/HD SDI输出端子。显示与寻像器显示内容相同的视频。

   对于连接此端子的电缆，请准备相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

9. 〈DC OUT〉端子

   直流12 V输出端子。可提供1 A的最大电流。

10. 〈MIC IN〉端子

    用于连接话筒的端子。

11. 〈LENS〉端子

    用于连接镜头电缆的端子。详情请参阅镜头的使用说明书。

页面顶部