- 顶部
- V-RAW录像机
- 通过控制面板进行操作
- 系统设置和录制

# 系统设置和录制

摄像机主单元和V-RAW录像机将作为统一的系统工作。可在记录单元的控制面板上进行V-RAW录像机的所有操作。还可以使用记录单元上的〈REC〉按钮开始/停止录制。

#### ［SYSTEM］设置画面

#### ［V-RAW］格式设置画面

设置的优先级为如下所示。

1. ［FREQUENCY］

2. ［V-RAW］

3. ［MAIN PIXEL］

4. ［MAIN CODEC］

5. ［SUB CODEC］

当优先级较高的设置值改变时，优先级较低的设置值也会改变。

示例）

- 当［FREQUENCY］设为30p或更低时，［V-RAW］（［4K/12bit］、［UHD/12bit］、［4K/10bit］和［UHD/10bit］均可选择）。

- 当［FREQUENCY］设为高于30p时，可选择的设置仅限于［4K/10bit］和［UHD/10bit］。

当连接V-RAW录像机时，［MAIN CODEC］可设为［OFF］。当［HIGH SPEED］设为［ON］时，不能在主插槽或副插槽中进行录制。

按照摄像机主单元的摄像机内色彩分级功能，链接到剪辑的Look文件（.cdl/.vlt）也将使用与V-RAW相同的名称进行记录。

注意

- 当［FREQUENCY］设为24p时，不能选择UHD。

#### 可录制的设置

［FREQUENCY］ | ［V-RAW］ | ［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | ［SUB CODEC］ | ［HIGH SPEED］
--- | --- | --- | --- | --- | ---
最高30p | ［4K/12bit］ | ［4096×2160］ | ［AVC-Intra4K 444］ | ［AVC-Intra422 & Pxy］ ［AVC-Intra100 & Pxy］ ［AVC-LongG50 & Pxy］ ［AVC-LongG25 & Pxy］ | —
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 444］
［4K/10bit］ | ［4096×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］
［AVC-Intra4K-LT］ | ［OFF］/［ON］
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 422］
［UHD/12bit］ （不含24p） | ［3840×2160］ | ［AVC-Intra4K 444］ | —
［1920×1080］ | ［AVC-Intra444］
［UHD/10bit］ （不含24p） | ［3840×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］
［AVC-Intra4K-LT］ | ［OFF］/［ON］
［1920×1080］ | ［AVC-Intra200］ | —
［AVC-Intra422］ | ［OFF］/［ON］
［AVC-Intra100］
［ProRes 4444］
［ProRes 422 HQ］
最高60p | ［4K/10bit］ | ［4096×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］ | —
［AVC-Intra4K-LT］ | ［OFF］/［ON］
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 422］
［UHD/10bit］ | ［3840×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］ | —
［AVC-Intra4K-LT］ | ［OFF］/［ON］
［1920×1080］ | ［AVC-Intra422］
［AVC-Intra100］
［ProRes 422 HQ］

页面顶部