- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- 更改网络设置

# 更改网络设置

## 切换网络

切换无线LAN和有线LAN。

图1

按〈INFO〉按钮，显示INFO画面。

在［PERIPHERAL］中选择［NETWORK］。

选择［LAN］、［WLAN］或［OFF］。

然后设置完成切换。 （图1）

［LAN］：有线LAN

［WLAN］：无线LAN

［OFF］：不使用网络功能。

## 操作用户帐户

可进行用户帐户注册。

#### 设置用户帐户

选择［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK FUNC］ → ［USER ACCOUNT］。

#### 检查用户帐户

选择［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK FUNC］ → ［ACCOUNT LIST］。

可进行用户帐户列表检查和删除。

如需删除，通过转动飞梭旋钮选择需删除的用户账户，然后按飞梭旋钮。

注意

- ［USER NAME］“［guest］”和［PASSWORD］“［p2guest］”是出厂设置值。

- 密码无法更改。若要更改，将此帐户删除并重新注册。

- 用户注册上限为3。

#### 初始化网络设置

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK TOOLS］中选择［INITIALIZE］。

初始化结束。

页面顶部