- 顶部
- 寻像器
- 方便的拍摄功能
- 辅助对焦功能

# 辅助对焦功能

对焦辅助功能使您可以轻松地对拍摄目标对焦。

可以使用寻像器或〈VF SDI〉端子输出图像的放大显示、峰形显示（用红色显示图像轮廓）、对焦方框显示（按各区域显示的方框大小显示）、聚焦状态条显示。

## 放大显示

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF FOCUS ASSIST］ → ［EXPAND SW］设为［ON］。

- 在放大显示中，状态显示和斑马纹显示消失。

- 在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF FOCUS ASSIST］ → ［- POS］/［- VALUE］/［- MODE］中可设置显示模式。

注意

- 寻像器画面和〈VF SDI〉端子的输出视频将被放大。

- 不会放大〈SDI OUT1〉/〈SDI OUT2〉/〈SDI OUT3〉/〈SDI OUT4〉端子和〈MON OUT1〉端子输出的图像。

- 在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［MON OUT］ → ［MON OUT2 SIGNAL SEL］中选择［VF］后，〈MON OUT2〉端子的输出与〈VF SDI〉端子的输出相同。

- 在放大显示期间，将显示标明放大区域的标记。

## 高级辅助功能

### 峰形显示（聚焦红边）

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF FOCUS ASSIST］ → ［IN COLOR/SQ./MONO SW］设为［ON］。

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF FOCUS ASSIST］ → ［- FOCUS IN COLOR SW］设为［ON］。

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF FOCUS ASSIST］ → ［-- COLOR SEL］设为［RED］。

调整焦距，确保您想要对焦的对象的轮廓变为红色。

也可在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF FOCUS ASSIST］ → ［-- COLOR SEL］中选择［GREEN］或［WHITE］。

注意

- 仅显示寻像器画面和〈VF SDI〉端子的输出视频。

### 对焦方框显示

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF FOCUS ASSIST］ → ［IN COLOR/SQ./MONO SW］设为［ON］。

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF FOCUS ASSIST］ → ［- FOCUS SQUARES SW］设为［ON］。

调整对焦，使要对焦的被摄体区域中显示的方框尺寸变为最大。

对焦洋娃娃时

对焦面板时

注意

- 仅显示寻像器画面和〈VF SDI〉端子的输出视频。

## 聚焦状态条显示

通过将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF FOCUS ASSIST］ → ［FOCUS BAR SW］设为［ON］，可显示聚焦状态条。

对焦度数通过对焦条的长度来表示。

- 白条：聚焦状态条显示

- 绿线：峰值显示

焦点未对准

寻像器处于焦点对准时，对焦条向右侧延伸。

注意

- 仅显示寻像器画面和〈VF SDI〉端子的输出视频。

页面顶部