- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 特殊记录功能
- 间隔记录

# 间隔记录

按设定的时间间隔进行录制。每次录制记录一帧。

录制（1帧）

录制（1帧）

录制（1帧）

（时间）

［INTERVAL TIME］中设定的时间

［INTERVAL TIME］中设定的时间

将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC FUNCTION］ → ［REC MODE］设为［INTERVAL］。

在［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC FUNCTION］中设置下列相关项目。

- ［INTERVAL TIME］：间隔时间（最短2帧，最长1小时）

- ［START DELAY］：从按下〈REC〉按钮到到首次记录开始时的延迟时间

按〈REC〉按钮。

按照设定的间隔时间开始间隔记录。

- 当［INTERVAL TIME］设为两分钟或更长的时间时，TALLY指示灯每五秒钟闪烁一次，指示摄像机处于待机状态。

- 如需停止记录，请按〈REC〉按钮。

- 若要清除设置，将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC FUNCTION］ → ［REC MODE］设为［NORMAL］。

- 随即［HOME］画面上显示以下内容。

  - 录制期间：［i REC］呈红色亮起

  - 暂停期间：［i REC］红白反转

    当［INTERVAL TIME］设为低于两秒时，［i REC］呈红色亮起。

  - 停止期间：［i REC］为黑色字符

注意

- 在间隔录制模式运行期间，录制插槽的卡存取LED呈橙色闪烁。此时请勿取出此P2卡。如果取出该卡，则需恢复剪辑。注意，即使恢复剪辑，最后三至四秒钟的记录可能仍会丢失（在多P2卡录制期间将卡取出时最长十秒）。

- 预记录不起作用。

- 声音不会被录制。

- 录制的数据（截至录制停止前录制的数据）将包含在单个文件中。

页面顶部