- 顶部
- 控制面板
- 控制面板操作方法
- 卡状态显示

# 卡状态显示

1. 录制状态显示

   顶部：主插槽录制状态显示

   - ［REC］：正在录制

     ：未录制音频时

   底部：副插槽录制状态显示

   - ［REC］：正在录制

2. 介质可用空间显示

   顶部：主插槽介质剩余容量显示

   底部：副插槽介质剩余容量显示

   - ［min］：剩余容量（0至599分钟）

   - ［h］：剩余容量（10小时以上）

   - ［END］：没有剩余可用空间

   - ［WP］：写保护

   - ［OFF］：［SUB CODEC］为［OFF］时

3. 编解码器显示

   顶部：主插槽编解码器显示（［MAIN CODEC］设定值）

   底部：副插槽编解码器显示（［SUB CODEC］设定值）

4. 电池电量显示

   - 当电池电量降低时，变为 → → → 。

   - （黄色）：电池电量较低。

   - （红色）：电池电量已经耗尽。

   - ［.V］：以0.1 V为单位显示电池电量。

   - ［%］：以％电量信息显示电池电量。

5. 音频电平表显示

   - 声道显示

     ［1］/［2］或［3］/［4］

   - 电平表显示

     显示电平，以19个电平条表示。（2 dB增量）

   - 标准电平条

     在−18 dB位置或−20 dB位置

     此标准在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［AUDIO LEVEL］ → ［HEADROOM］

6. 警告/错误显示

   ：警告（以下情况下在时间码显示窗口显示详情）

   - ［SYSTEM ERROR !］

   - ［TURN POWER OFF !］

   - ［REC WARING !］

   - ［CARD ERROR !］（停止录制时）

   - ［LOW BATTERY !］

   - ［MEDIA END !］

   ：注意

7. 时间码显示

   - ［TCG 12:59:59:20］：显示时间码生成值。

   - ［TCR 12:59:59:20］：显示时间码读取值。

   - ［UBG AB CD EF 98］：显示用户比特生成值。

   - ［UBR AB CD EF 98］：指示用户比特读取值。

   - ［Dur.00:59:59:23］：显示时长。

8. ［USER CLIP NAME］/［TYPE3］显示

   显示CAM INDEX、REEL 数量以及剪辑数。

9. 锁定显示/网络状态显示

   因〈LOCK〉开关禁用按钮操作时显示。

   ：显示网络连接状态。

页面顶部