- 顶部
- 寻像器
- 方便的拍摄功能
- 斑马纹显示

# 斑马纹显示

摄像机可显示两种类型的斑马纹。

可在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF EI ASSIST］ → ［ZEBRA］中设置显示斑马纹的等级。

项目 | 设置说明
--- | ---
［ZEBRA SW］ | 设置是否在〈VF〉端子和〈VF SDI〉的输出信号上叠加斑马纹信号。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
［ZEBRA1 DETECT］ | 设置斑马纹1的检测电平。 ［0%］ - ［109%］ 出厂设置： ［80%］
［ZEBRA2 DETECT］ | 设置斑马纹2的检测电平。 ［0%］ - ［109%］ 出厂设置： ［100%］
［ZEBRA2 MODE］ | 启用/禁用斑马纹2并选择［SPOT］。 ［ON］、［SPOT］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］

［SPOT］：从［ZEBRA1 DETECT］设置值到［ZEBRA2 DETECT］设置值的图像等级显示在斑马纹中。

［ZEBRA2］

图像等级

［ON］

［OFF］

［SPOT］

［109%］

［ZEBRA2 DETECT］

［ZEBRA1 DETECT］

［0%］

页面顶部