- 顶部
- 网络连接
- 连接遥控操作面板（AK-HRP200MC）
- 连接遥控操作面板（AK-HRP200MC）的设置

# 连接遥控操作面板（AK-HRP200MC）的设置

如需通过网络连接AK-HRP200MC以将摄像机设为遥控模式，请通过以下步骤配置各项设置。

在摄像机的［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［LAN PROPERTY］中设置各个项目。

［IP ADDRESS］：将地址集设为AK-HRP200MC。

［DHCP］：设为［DISABLE］。

在摄像机的［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK FUNC］ → ［USER ACCOUNT］中设置各个项目。

［USER NAME］：设置用户账户名。 （出厂设置： ［guest］）

［PASSWORD］：设置密码。 （出厂设置： ［p2guest］）

最多可输入31个字符的用户账户及6至15个字符的密码。

配置AK-HRP200MC的网络设置。

有关网络设置，请使用AK-HRP200MC随附的ROP设置软件应用程序。

页面顶部