- 顶部
- 音频录制
- 选择音频输入和调整录音电平
- 调整录音电平

# 调整录音电平

可使用摄像机手动调整和自动调整录音电平。

## 自动调节

可以自动调整声道1/2中的录音电平。当声道1/2设为［FRONT］时，可以相同的方式设置声道3/4。

按〈HOME〉按钮，显示HOME画面。

从［SYSTEM］ →［AUDIO］中选择［AUDIO IN］。

在［FRONT1 LEVEL］或［FRONT2 LEVEL］中选择［AUTO］。

## 手动调节

可以手动调整声道1/2中的录音电平。当声道1/2设为［FRONT］时，可以相同的方式设置声道3/4。

按〈HOME〉按钮，显示HOME画面。

在［SYSTEM］ →［AUDIO］中设置 ［AUDIO IN］。

对于［CH3/4］，切换至［to CH1/2］中的［CH1/2］。

在［FRONT1 LEVEL］或［FRONT2 LEVEL］中选择［MANUAL］。

如果选择［AUTO］，［VOL］画面上将显示［A］，不能进行手动调整。

在［SYSTEM］ → ［AUDIO］中选择［AUDIO VOL］。

一边观察音频声道电平表显示，一边通过［FRONT1+］/［FRONT1−］或［FRONT2+］/［FRONT2−］或旋转飞梭旋钮进行调节。

当超过最顶层指示条（0 dB）时，红条显示亮起，表明输入音量过大。调整最大电平，使显示不达到0 dB。

通过飞梭旋钮操作可升高或降低两个声道的电平。在［AUTO］情况下，电平不会升高或降低。

#### 录制标准电平

在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［AUDIO LEVEL］ → ［HEADROOM］中，可以选择［18dB］或［20dB］。

通道1至4的通用设置。

注意

- 当电平调整设为［MANUAL］时，在［MENU］ → ［SYSTEM SETTING］ → ［SYSTEM MODE］ → ［AUDIO LEVEL］中设置是否启用［FRONT1 LIMITER］/［FRONT2 LIMITER］/［REAR1 LIMITER］/［REAR2 LIMITER］。此项的出厂设置为［OFF］。

页面顶部