- 顶部
- 其他实用功能
- 设置时间数据
- 如何输入用户比特

# 如何输入用户比特

通过设置用户比特，可录制长度最大为八位（十六进制）的提示（日期和时间）等信息。

按〈TC〉按钮，显示TC画面。

通过用户比特显示，在［UB MODE］中选择［User］。

选择［SET］。

显示［TC SET］画面。

使用飞梭旋钮设置用户比特。

按飞梭旋钮确认用户比特设定值。

注意

- 如果未按飞梭旋钮即退出用户比特设置画面，则将禁用该设定值。

## 存储器的用户比特保留

自动记录用户比特设置，即使电源关闭也会予以保留。

## 帧频信息

帧频、图像下拉以及时间码/用户比特之间的关系如下。

媒体管理信息

固定值

右6位的校验信息

更新后的帧标志和有效地帧标志

REC标记

序号

24P：0-4

除以上数值外：F固定

摄像机图像模式

示例）

（拍摄时）

（VFR 30PN或over 60P）

（VFR over 60P）

（VFR 24PN拍摄时）

（VFR 25PN或over 50P）

页面顶部