- 顶部
- 其他实用功能
- 设置时间数据
- 外部供应时间码

# 外部供应时间码

您可以通过匹配摄像机图像或回放图像，由摄像机向外部录制设备提供输出时间码。

## 提供给外部设备的连接示例

#### 将外部设备锁定到摄像机上时

〈SDI OUT1〉/〈SDI OUT2〉/〈SDI OUT3〉/〈SDI OUT4〉端子

VIDEO IN端子

SDI IN端子

HD SDI IN端子

VTR等

TC IN端子

〈TC IN/OUT〉端子

#### 连接两台摄像机并将其中一台用作基准摄像机时

使用两台摄像机并将其中一台用作基准摄像机时以从动时间码时，请进行如下连接。

基准摄像机

从动摄像机

〈TC IN/OUT〉端子

〈TC IN/OUT〉端子

〈GENLOCK IN〉端子

〈SDI OUT1〉端子

注意

- 在［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］ → ［TC IN/OUT SEL］中设置〈TC IN/OUT〉端子进行输出或输入。

- 在两台摄像机上将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］ → ［TC OUT REF］均设为［RECORDING］后，这两台摄像机便可以使用相同的视频时间码同时进行录制。

## 操作步骤

通过［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］ → ［TC IN/OUT SEL］设置［TC OUT］。

- 若要将〈TC IN/OUT〉端子输出的时间码匹配到SDI输出图像和监视器输出图像，请将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］ → ［TC OUT REF］设为［SDI OUT］。

- 若要在播放时输出TCR，请将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］ → ［TC OUT］设为［TCG/TCR］。

  如果内部设备使用多路传输到SDI输出的LTC或VITC输出，则无需这些设置。

页面顶部