- 顶部
- 概要
- 在系统中使用摄像机
- 基本系统设备

# 基本系统设备

以下是所需的拍摄设备。

产品名称 | 型号： | 备注
--- | --- | ---
VARICAM 35 摄像单元*1 | — | “装配摄像单元和记录单元”
记录单元*1 | — | “装配摄像单元和记录单元”
肩托套件 | — | “安装肩托套件”
HD彩色电子寻像器*2 | — | “安装HD彩色电子寻像器”
镜头（35 mm，PL接口） | ZEISS/COOKE/CANON/FUJINON等 | “安装镜头”
立体声话筒套件 | AJ-MC900MC | “使用前麦克风”
电池 | DIONIC HD*3 HYTRON140*3 | “安装和设置电池”
expressP2存储卡 | AU-XP0256AMC/AU-XP0256BMC/AU-XP0512BMC | “P2卡”
SD 存储卡*4 P2 存储卡*4 microP2 存储卡*4 | 请访问网站支持台*4 | “P2卡” “处理SD存储卡”

本系统需同时配有摄像单元和记录单元。如果仅有其中一个单元，系统将不会运行。

关于HD彩色电子寻像器的最新信息，请参阅以下网站中的支持台。

https://pro-av.panasonic.net/

电池座为记录单元标准配置。

有关本文未涵盖的最新信息，请参阅以下网站中的支持台。

https://pro-av.panasonic.net/

页面顶部