- 顶部
- 维护
- 警告系统
- 错误信息指示的错误情形

# 错误信息指示的错误情形

## 录制/播放期间

显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | ---
［AUTH NG CARD］（插槽号） | microP2存储卡的CPS验证失败。不能录制或播放CPS验证失败的microP2存储卡。 | 当前操作将继续。
［BACKUP BATT EMPTY］ | 开机时显示在内部时钟的备用电池上检测到的任何低电压。 | 当前操作将继续。 对内置电池充电。
［CARD ERROR］（插槽号） | 录制期间发生因P2造成的数据错误时显示。 录制停止后显示，直到下次操作为止。此外，当P2卡错误导致播放停止时，也会在播放期间显示三秒钟。 如果录制时发生错误，停止录制后，警告指示灯每秒钟闪烁四次，持续约三秒钟。 播放期间出现错误时警告指示灯不会点亮。 | 操作将停止。 停止后，将发生错误的P2卡设为写保护。更换错误插槽中的P2卡。
［DIR NG CARD］（插槽号） | 目录位置不正确。 | 当前操作将继续。 应立即备份存储卡，并在格式化后重新使用。
［FAN STOPPED］ | 风扇电机停止时显示。 | 当前操作将继续。 如果风扇因错误停止运转，应立即停止使用摄像机，并向经销商咨询。 如果风扇停止转动，摄像机温度将会上升。因此，不要长时间使用摄像机。
［HIGH TEMPERATURE］ | 摄像机内的温度超过了正常使用条件。 | 当前操作将继续。 关闭摄像机电源，然后重新开机，检查录制和播放状况。如果问题依然存在，则请联系经销商咨询。
［PB INTERMITTENT］（插槽号） | SDHC/SDXC存储卡上播放中断。插入了无法保证其播放性能的存储卡。 | 当前操作将继续。 建议使用microP2或P2存储卡。
［PROXY ERROR］ | 内部低码流素材模块发生错误。 | 当前操作将继续。 关闭摄像机电源，然后重新开机，检查录制和播放状况。如果仍然出现错误，请向经销商咨询。
［PROXY REC WARNING］ | 发生低码流素材数据录制错误。 | 当前操作将继续。 关闭摄像机电源，然后重新开机，检查录制和播放状况。如果仍然出现错误，请向经销商咨询。
［REC IMPOSSIBLE］（插槽号） | 将SDHC/SDXC存储卡插入microP2存储卡槽。 禁止录制到SDHC/SDXC存储卡。 | 当前操作将继续。 请录制到microP2或P2存储卡。
［REC WARNING］ ［FRAME SIGNAL］ | 记录过程中出现视频或音频错误时显示。 连续录制时警告指示灯每秒闪烁四次。 | 当前操作将继续。当输入信号中断时，将会录制中断的图像，同时继续进行录制。请检查要输入到摄像机的信号。 可关闭电源再重新开启，然后重新使用。
［REC WARNING］ ［OVER MAX# CLIPS］ | 试图超出单张P2卡所允许的最大剪辑总数录制时显示。 连续录制时警告指示灯每秒闪烁四次。 | 操作将停止。 更换P2卡或删除不需要的剪辑。
［REC WARNING］ ［PULL DOWN］ | （在录制期间发生） 视频下拉序列和时间码值不同步。 连续录制时警告指示灯每秒闪烁四次。 | 当前操作将继续。 检查信号。
［REC WARNING］ ［PULL DOWN ERROR］ | （在录制之外的其他时间发生） 视频下拉序列和时间码值不同步。 | 当前操作将继续。 检查信号。
［REC WARNING］ ［REC DATA］ | 录制期间录制的数据发生错误时显示。 连续录制时警告指示灯每秒闪烁四次。 | 操作将继续或停止。 可关闭电源再重新开启，然后重新使用。
［RUN DOWN CARD］（插槽号） | 已超过最大覆盖次数。 | 当前操作将继续。 推荐更换P2卡。
［SD CARD］（插槽号） | 将SDHC/SDXC存储卡插入microP2存储卡槽。 | 当前操作将继续。 建议使用microP2或P2存储卡。
［TEMPORARY PAUSE］ ［IRREGULAR SIG］ | 由于〈GENLOCK IN〉端子的输入信号中断而导致无法正确录制时，录制将会暂停。剪辑将被分割。 连续录制时警告指示灯每秒闪烁四次。 | 操作将暂停。 信号恢复正常后录制继续进行。

## 在缩略图和菜单操作期间

显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | ---
［AUTHENTICATION ERROR!］ | 手动验证失败。 | 输入正确的密码。
［CANNOT ACCESS!］ | 由于内容缺陷或因其他一些原因数据不能被存取。 | 确保介质和剪辑完整无缺。
［CANNOT CHANGE!］ | 对于不能生成缩略图的带有标记的剪辑，不能在文本提示位置修改缩略图。 | 更正设置和内容，以显示缩略图。
［CANNOT DELETE!］ | 内容版本不匹配。不能删除。 | 将设备和内容版本相匹配。
［CANNOT FORMAT!］ | P2问题或其他原因阻止格式化。 | 检查P2卡。
［CANNOT RE-CONNECT!］ | 剪辑不能被重新合并，因为选定了未在多个P2卡上录制的剪辑或者其他原因。 | 检查选定的内容。
［CANNOT REPAIR IN SELECTION!］ | 不能修复所选的某些剪辑。 | 检查所选的内容。
［CANNOT REPAIR!］ | 选择无法修复的内容。 | 检查选定的内容。
［CANNOT SAVE! FILE NAME IN USE］ | SD存储卡上存在相同名称的设置文件。 | 使用另一名称保存文件。
［CARD FULL!］ | P2卡或SD存储卡已满。 | 插入可用空间的存储卡。
［COPY IMPOSSIBLE. TOO LARGE CLIP CONTAINED!（CLIP NAME: XXXXXX）］ | 不能将超过4 GB的文件复制到P2存储卡或容量32 GB或更小的microP2存储卡上。 | 请复制到容量32 GB或更高的microP2存储卡上。
［INVALID VALUE!］ | 输入的数据值无效。 | 在正常范围内输入数据。
［LACK OF CAPACITY!］ | 卡上没有足够的录制容量。 | 插入有足够录制容量的卡。
［MISSING CLIP!］ | 不能将拍摄标记添加到剪辑上，除非显示录制到多张P2卡上的所有剪辑。 | 插入延续录制的所有P2卡。
［NO CARD!］ | 未插入P2或SD存储卡。 | 插入相关的介质。
［NO COPY TO SAME CARD!］ | 剪辑不能被复制到存储原始剪辑的卡上。 | 将选定的剪辑复制到不包含原始剪辑的卡上。
［NO FILE!］ | 指定的文件不存在。 | 检查文件。
［NO INPUT!］ | 未输入数据。 | 输入数据，然后设置。
［NO SD CARD!］ | 无SD存储卡。 | 插入SD存储卡。
［NOT SELECTED!］ | 试图删除未选择的剪辑。 | 选择要删除的剪辑。
［SAME CLIP IS SELECTED!］ | 相同剪辑的多个实例（副本）包含在所选剪辑中。 | 不能同时复制相同剪辑的多个实例（副本）。从所选项目中删除相同剪辑的实例。
［TOO MANY CLIPS!］ | 选定了太多剪辑。 | 减少选定的剪辑。
［UNKNOWN CONTENTS FORMAT!］ | 摄像机不支持的版本内容的警告。 | 将设备和内容版本相匹配。
［UNKNOWN DATA!］ | 元数据字符代码无效。 | 元数据字符代码是UTF-8。使用查看器输入有效的字符。
文件中的数据有问题。 | 重新创建文件。
［USER CLIP NAME MODIFIED!］ | 在剪辑名称上添加计数值时，必须删除字符。 | 对于计数器的添加设置，用户剪辑名称加上计数器值最多只能包含100个字节。当字符的总数超过此限制时，剪辑名称的字符将被自动删除。
［WRITE PROTECTED!］ | P2卡或SD存储卡设有写保护。 | 插入可写入介质。

## 软键盘操作期间

显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | ---
［AUTHENTICATION ERROR!］ | 手动验证失败。 | 输入正确的密码。
［CANNOT CHANGE!］ | 当没有文本提示时尝试输入［PERSON］项目（输入提示的用户）。 | 先输入［TEXT］（文本信息）。
［CANNOT SET!］ ［INVALID VALUE!］ | 输入的值无效。 | 更换输入值。
［CANNOT SET!］ ［NO INPUT!］ | 没有输入到软件键盘。 | 输入密码。
［CANNOT SET!］ ［RETRY PASSWORD IS DIFFERENT!］ | 重新输入的密码不同。 | 输入正确的参考密码。

页面顶部