- 顶部
- 其他实用功能
- 使用GPS获取位置信息

# 使用GPS获取位置信息

摄像机带有内置GPS。可以通过GPS录制定位信息。

GPS天线位于摄像单元的顶部。

使用GPS功能时，请勿用金属物品覆盖摄像单元的顶部。

- 进行定位准备时，寻像器画面中的［GPS］闪烁。

- 定位完成后，［GPS］亮起，并以4级信号条指示GPS信号接收强度。

- 如果使用GPS接收时间，则会根据接收到的时间（格林威治标准时间）和时区准确保持内部时钟的时间。

- 如果日期和时间显示不同于本地时间，则时区设置可能有误。请重新检查时区设置。

注意

- 如果在等待几分钟后仍不能定位，则表示GPS信号太弱，难以接收到。

- 请在具有空旷视野的开放空间内进行定位。

- 检测高度可能比检测经纬和纬度需要花费更多的时间。

- 以下为无法正确接收GPS卫星信号的几种位置。因此，您可能无法在这些位置定位，或者定位时存在较大的误差幅度。

  - 室内

  - 靠近建筑或建筑间的“峡谷”（即建筑间的狭长间隙）

  - 地下购物区

  - 森林中

  - 行进中的列车或汽车

  - 隧道内

页面顶部