- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［SYSTEM SETTINGS］

# ［SYSTEM SETTINGS］

系统一般设置。

- 为扩展菜单。将［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［Enhanced］ → ［Enhanced SW］设为［ON］，以显示扩展菜单。

项目 | 设置说明
--- | ---
［SYSTEM MODE］ | ［FREQUENCY］ | 设置系统频率。 如果更改此项的设置，必须重新启动设备。需要重新启动时，将显示确认对话框。 摄像机的系统操作由四项设置确定：［FREQUENCY］、［MAIN PIXEL］、［MAIN CODEC］和［HIGH SPEED］。检查这四项设置。 ［23.98p］、［24.00p］、［25.00p］、［29.97p］、［50.00p］、［50.00i］、［59.94p］、［59.94i］ 出厂设置： ［23.98p］
| ［V-RAW］ | 设置V-RAW格式。 仅在已连接V-RAW录像机时显示。 ［4K/12bit］、［4K/10bit］、［UHD/12bit］、［UHD/10bit］ 出厂设置： ［4K/12bit］
| ［MAIN PIXEL］ | 设置主录像机的录制像素数。 ［4096×2160］、［3840×2160］、［2048×1080］、［1920×1080］ 出厂设置： ［4096×2160］
| ［MAIN CODEC］ | 设置主录像机的录制编解码器。可选项目因［FREQUENCY］/［MAIN PIXEL］设置而有所不同。 ［AVC-Intra4K 444］、［AVC-Intra4K 422］、［AVC-Intra4K-LT］、［AVC-Intra2K 444］、［AVC-Intra2K 422］、［AVC-Intra444］、［AVC-Intra200］、［AVC-Intra422］、［AVC-Intra100］、［ProRes 4444 XQ］、［ProRes 4444］、 ［ProRes 422 HQ］、［ProRes 422］、［ProRes 422 LT］、［OFF］ 仅在已连接V-RAW录像机时显示［OFF］。 出厂设置： ［AVC-Intra4K 422］
| ［SUB CODEC］ | 设置副录像机的录制编解码器。可选项目因［FREQUENCY］/［MAIN PIXEL］设置而有所不同。 同时，启用/禁用低码流素材数据录制。 ［AVC-Intra2K 422］、［AVC-Intra422］、［AVC-Intra100］、［AVC-LongG50］、［AVC-LongG25］、［AVC-Intra2K 422 & Pxy］、［AVC-Intra422 & Pxy］、［AVC-Intra100 & Pxy］、［AVC-LongG50 & Pxy］、［AVC-LongG25 & Pxy］、［OFF］ 出厂设置： ［AVC-Intra2K 422］
| ［VFR SUB REC］ | 在可变帧频操作期间设置副录像机的操作。 ［VFR up to 60p（50p）］、［NORMAL+Audio］ 出厂设置： ［VFR up to 60p］
| ［HIGH SPEED］ | 设置高速模式。 ［ON（1-fps）］、［OFF（8-fps）］ 当可变帧频超过60 fps时，无法进行可变帧频录制，显示为［（NO SUB VFR）］。 表示VFR的可变范围。其变化取决于［MAIN CODEC］设置。取决于［MAIN CODEC］设置，当［HIGH SPEED］设为［ON（1-fps）］时，［CAMERA SETTINGS］ → ［FPS］ → ［VFR SW］固定为［ON］。 出厂设置： ［OFF（1-60fps）］
［COLOR SETTING］ | ［MAIN］ | 设置主录像机录制视频的颜色（整个摄像机系统）。 ［V-Log］/［V-709］/［3D LUT］ 当已连接到V-RAW录像机时，设置固定为［V-Log］。 出厂设置： ［V-Log］
| ［GRADING］ | 设置是否应用分级处理。 仅在［MAIN］中设置［V-Log］时启用此项。 ［Internal］：使用控制面板设置分级。 ［OFF］：禁用分级处理。 ［External App］：使用外部应用程序设置分级。 出厂设置： ［OFF］
| ［SUB］ | 设置副录像机录制视频的颜色（整个摄像机系统）。 可选项目因［MAIN］设置而有所不同。 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［V-Log］/［GRADING］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［OFF］时 ［V-Log］/［V-709］ 当［MAIN］设为［V-709］时 ［V-709］ 当［MAIN］设为［3D LUT］ 时 ［3D LUT］ 出厂设置： ［V-Log］
| ［3D LUT］ | 设置［GRADING］设为［Internal］或［External App］时的分级处理方法。 当［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［OFF］/［V-709］/［LOADED FILE］/［FILE SEL］/［SAVE AS（SD CARD）］ 当［GRADING］设为［OFF］时 ［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［PLAYBACK GRADING］ | 设置播放期间的分级方法。 ［ON］：根据录制的分级信息对播放视频应用分级过程。 ［OFF］：根据［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTING］ → ［MON 1］/［MON 2］/［VF］/［VF SDI］中的设置对播放视频应用分级过程。仅对视频录制V-Log应用分级过程。 不对来自SDI输出端子的视频应用分级过程。 出厂设置： ［OFF］
| ［CDL］ | 设置［GRADING］设为［Internal］或［External App］时的分级处理方法。 当［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［ON］/［OFF］/［SAVE AS（SD CARD）］ 当［GRADING］设为［OFF］时 ［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MON 1］ | 设置〈MON OUT1〉端子的输出图像。 可选项目因［MAIN］设置而有所不同。 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［V-Log］/［GRADING］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［OFF］时 ［V-Log］/［V-709］ 当［MAIN］设为［V-709］时 ［V-709］ 当［MAIN］设为［3D LUT］ 时 ［3D LUT］ 出厂设置： ［V-Log］
| ［MON 2］ | 设置〈MON OUT2〉端子的输出图像。 可选项目因［MAIN］设置而有所不同。 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［V-Log］/［GRADING］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［OFF］时 ［V-Log］/［V-709］ 当［MAIN］设为［V-709］时 ［V-709］ 当［MAIN］设为［3D LUT］ 时 ［3D LUT］ 出厂设置： ［V-Log］
| ［VF］ | 设置〈VF〉端子和〈VF SDI〉端子的输出图像。 可选项目因［MAIN］设置而有所不同。 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［V-Log］/［GRADING］/［V-709］/［LCC］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［OFF］时 ［V-Log］/［V-709］/［LCC］ 当［MAIN］设为［V-709］时 ［V-709］ 当［MAIN］设为［3D LUT］ 时 ［3D LUT］ 出厂设置： ［V-Log］
| ［VF SDI］ | 设置〈VF SDI〉端子的输出图像。 可选项目因［MAIN］设置而有所不同。 当［MAIN］设为［V-Log］时 ［Same As VF］/［V-Log］ 当［MAIN］设为除［V-Log］之外的任何项目时 ［Same As VF］ 出厂设置： ［Same As VF］
［ANAMORPHIC DESQUEEZE］ | ［SUB REC & MON OUT］ | 设置是否在副录像机中录制图像以及是否取消压缩监视器输出图像。 但在副录像机播放期间，监视器输出图像不压缩。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［VF & VF SDI］ | 设置是否取消压缩〈VF〉端子和〈VF SDI〉端子的输出图像。 但在副录像机播放期间，〈VF〉端子和〈VF SDI〉端子的输出图像不压缩。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［DESQUEEZE RATIO］ | 设置取消压缩比。 ［1.3x］：在水平方向取消压缩1.3倍。 ［1.3xmag］：从水平方向1.3倍取消压缩图像生成的压制的高宽比为 2.39:1。 ［2.0x］：在水平方向取消压缩2.0倍。 ［2.0xmag］：从水平方向2.0倍取消压缩图像生成的压制的高宽比为2.39:1。 出厂设置： ［1.3x］
［IMAGE INVERT］ | ［SUB REC & MON OUT］ | 设置是否在副录像机中录制图像以及是否反转监视器输出图像。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［VF & VF SDI］ | 设置是否反转〈VF〉端子和〈VF SDI〉端子的输出图像。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［INVERT SELECT］ | 选择反转类型。 ［VERTICAL］：垂直反转 ［HORIZONTAL］：水平反转 ［180° ROTATE］：垂直和水平反转 出厂设置： ［HORIZONTAL］
［USER SWITCHES］ | ［USER1］ | 设置分配给USER 〈1〉按钮的功能。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［ABB］、［Y GET］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［WFM］、［BARS］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［VF DESQUEEZE］、［VF IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［MAIN SLOT SEL］、［SUB SLOT SEL］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER2］ | 设置分配给USER 〈2〉按钮的功能。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［ABB］、［Y GET］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［WFM］、［BARS］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［VF DESQUEEZE］、［VF IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［MAIN SLOT SEL］、［SUB SLOT SEL］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER3］ | 设置分配给USER 〈3〉按钮的功能。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［ABB］、［Y GET］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［WFM］、［BARS］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［VF DESQUEEZE］、［VF IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［MAIN SLOT SEL］、［SUB SLOT SEL］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER4］ | 设置分配给USER 〈4〉按钮的功能。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［ABB］、［Y GET］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［WFM］、［BARS］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［VF DESQUEEZE］、［VF IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［MAIN SLOT SEL］、［SUB SLOT SEL］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER5］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到USER按钮〈1〉至〈4〉。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER6］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到USER按钮〈1〉至〈4〉。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER7］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到USER按钮〈1〉至〈4〉。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER8］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到USER按钮〈1〉至〈4〉。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER9］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到USER按钮〈1〉至〈4〉。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER10］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到USER按钮〈1〉至〈4〉。 ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［FALSE COLOR］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
［CARDS/MEDIA］ | ［CPS PASSWORD］ | 设置expressP2存储卡和microP2存储卡的CPS加密密码。 仅在已插入CPS格式化的P2存储卡时显示。 ［LOAD］：从SD存储卡加载CPS密码。 ［SET］：输入CPS密码。 ［DELETE］：删除保存到设备的密码，并禁用加密格式。
| ［FORMAT MEDIA］ | 选择格式化菜单后，格式化指定插槽中的存储卡。 ［V-RAW］、［MAIN SLOT1］、［MAIN SLOT2］、［SUB SLOT1］、［SUB SLOT2］、［SD CARD］ 当已设置CPS密码并插入CPS格式化的P2存储卡时，能够选择［NORMAL］（正常格式）或［CPS（ENCRYPT）］（加密格式）。 作为格式化结果而删除的数据不能被恢复。格式化之前必须检查数据。 仅在已连接V-RAW录像机时显示［V-RAW］。
| ［MEDIA END ALARM］ | 设置是否在expressP2存储卡或microP2存储卡无剩余可用空间时发出报警声。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［POWER MANAGEMENT］ | ［DC IN SOURCE］ | 设置输入到〈DC IN〉端子的外部电源的类型。 ［DC POWER SUPPLY］：连接AC适配器时选择。在此情况下，不显示剩余电量。 ［BATTERY］：将电池连接到〈DC IN〉端子时选择。通过电压检测剩余电量。 出厂设置： ［DC POWER SUPPLY］
| ［DC IN BATTERY SETTINGS］ | （仅显示）
| ［- FULL VOLT］ | 设置从〈DC IN〉端子输入外部电池时剩余电量充满指示中显示的电压。 ［13.0V］ - ［17.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［15.5V］
| ［- NEAR END VOLT］ | 设置从〈DC IN〉端子输入外部电池时剩余电量接近用完的电压。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［13.2V］
| ［- END VOLT］ | 设置从〈DC IN〉端子输入外部电池时剩余电量用完的电压。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［12.5V］
| ［ONBORD BATTERY SETTINGS］ | （仅显示）
| ［- BATTERY SELECT］ | 根据所用的电池进行选择。 ［DIONIC］、［HyTRON］、［ENDURA］、［PAG］：按照［NEAR END Info］和［END Info］设置检测剩余电量并显示警告。如果没有剩余电量的信息，则通过电压检测剩余电量。 ［other］：通过电压检测剩余电量。 出厂设置： ［DIONIC］
| ［- FULL VOLT］ | 设置通过电压检测剩余电量时剩余电量充满指示中的电压。 ［13.0V］ - ［17.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［15.5V］
| ［- NEAR END VOLT］ | 设置通过电压检测剩余电量时剩余电量接近用完的电压。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［13.2V］
| ［- END VOLT］ | 设置通过电压检测剩余电量时剩余电量用完的电压。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［12.5V］
| ［- NEAR END INFO］ | 设置获取电池剩余电量信息时剩余电量接近用完的百分比值。 ［4%］、［5%］、［6%］、［7%］、［8%］、［9%］、［10%］、［12%］、［14%］、［16%］、［18%］、［20%］ 出厂设置： ［5%］
| ［- END INFO］ | 设置获取电池剩余电量信息时剩余电量用完的百分比值。 ［1%］ - ［10%］（1%步进） 出厂设置： ［1%］
| ［EXT-REC DC IN SOURCE］ | 设置当连接到V-RAW录像机进行V-RAW拍摄时连接到V-RAW录像机直流输入端子的外部电源类型。 仅在已连接V-RAW录像机时显示。 ［DC POWER SUPPLY］：连接AC适配器时选择。在此情况下，不显示电池剩余电量。 ［BATTERY］：将电池连接到直流输入端子时选择。按照［EXT-REC BATT FULL］、［EXT-REC BATT NEAR END］和［EXT-REC BATT END］检测V-RAW录像机的电池剩余电量。 出厂设置： ［DC POWER SUPPLY］
| ［EXT-REC BATTERY SETTINGS］ | （仅显示）
| ［- FULL VOLT］ | 设置当根据电压检测到V-RAW录像机电池剩余电量为完全充满电时的电压。 仅在已连接V-RAW录像机时显示。 ［13.0V］ - ［17.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［15.5V］
| ［- NEAR END VOLT］ | 设置当根据电压检测到V-RAW录像机电池剩余电量为接近用完时的电压。 仅在已连接V-RAW录像机时显示。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［13.2V］
| ［- END VOLT］ | 设置当根据电压水平检测到V-RAW录像机电池剩余电量为用完时的电压。 仅在已连接V-RAW录像机时显示。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［12.5V］
| ［CAM DC IN SOURCE］ | 设置当使用延长电缆将分开的摄像单元和记录单元连接起来时，摄像延长模块〈DC IN〉端子的外部电源输入类型。 仅在装有延长模块时显示。 ［DC POWER SUPPLY］：连接AC适配器时选择。在此情况下，不显示剩余电量。 ［BATTERY］：将电池连接到〈DC IN〉终端时选择。按照［CAM BATT FULL］、［CAM BATT NEAR END］或［CAM BATT END］状态检测摄像延长模块的剩余电量。 出厂设置： ［DC POWER SUPPLY］
| ［CAM BATTERY SETTINGS］ | （仅显示）
| ［- FULL VOLT］ | 设置当使用延长电缆将分开的摄像单元和记录单元连接起来时，显示摄像延长模块剩余电量为满电量时的电压。 仅在装有延长模块时显示。 ［13.0V］ - ［17.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［15.5V］
| ［- NEAR END VOLT］ | 设置当使用延长电缆将分开的摄像单元和记录单元连接起来时，显示摄像延长模块剩余电量接近用完时的电压。 仅在装有延长模块时显示。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 最大值为在［FULL Volt］中设定的值。（但最大值为［15.0V］。） 出厂设置： ［13.2V］
| ［- END VOLT］ | 设置当使用延长电缆将分开的摄像单元和记录单元连接起来时，显示摄像延长模块剩余电量用完时的电压。 仅在装有延长模块时显示。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 最大值为在［NEAR END Volt］中设定的值。 出厂设置： ［12.5V］
| ［END ALARM］ | 设置是否在电池剩余电量用完时鸣响报警音。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［FAN］ | ［FAN SPEED］ | 选择风扇转速。 ［REC AUTO］：开始录制时同时降低转速。但当达到规定温度时，风扇将按最高转速运行。 ［MATCH CODEC］：风扇将根据［MAIN CODEC］按各项值的适当转速运行。 ［ALWAYS FULL］：风扇将始终按最高转速运行。 出厂设置： ［REC AUTO］
［GENLOCK］ | ［GENLOCK MODE］ | 切换摄像机信号的同步信号。 ［INT］：同步内部标准信号。 ［EXT］：同步输入的外部标准信号。 出厂设置： ［INT］
| ［H PHASE COARSE］ | 大致调整以匹配建立系统时的水平同步相位。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［H PHASE FINE］ | 细微调整以匹配建立系统时的水平同步相位。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［SENSOR SYNCHRO］ | 设置用于创建3D视频等的传感器同步操作。 ［MASTER］：输出时在〈SDI OUT1〉端子的输出上叠加同步信号。 ［SLAVE］：拍摄时，传感器与来自主机的同步信号同步。需将［GENLOCK MODE］设为［EXT］，才能进行从机的操作。从〈SDI OUT1〉输出同步信号。 ［OFF］：不输出或接收同步信号。 出厂设置：［OFF］
［CONTROL DISPLAY］ | ［BRIGHTNESS］ | 调整控制面板的亮度。 ［−15］ - ［15］ 出厂设置： ［0］
| ［COLOR LEVEL］ | 调整控制面板的色阶。 ［−15］ - ［15］ 出厂设置： ［0］
| ［CONTRAST］ | 调整控制面板的对比度。 ［−30］ - ［30］ 出厂设置： ［0］
| ［BACK LIGHT］ | 调整控制面板背光的亮度。 ［−1］：暗于正常显示。 ［0］：正常亮度。 ［1］：亮于正常显示。 出厂设置： ［0］
| ［BUTTON LED］ | 点亮控制面板和摄像单元的各个按钮。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［STATUS］ | 按〈VIEW〉按钮，设置在控制面板上显示摄像机视频时是否显示状态指示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［CLOCK］ | ［CLOCK SETTING］ | 设置内置日历（年/月/日）和时间。 ［YEAR］：［2014］ - ［2037］ ［MONTH］：［JAN］ - ［DEC］ （［1］ - ［12］） ［DAY］：［1］ - ［31］（［28］、［29］、［30］） ［HOUR］：［0］ - ［23］ ［MINUTE］：［0］ - ［59］
| ［TIME ZONE］ | 设置时区。设置时间后，若要更改时区设置，显示的时间和注册的时间将切换至带时差的时间。 ［−12:00］ - ［+13:00］ （30分钟间隔，没有［+12:30］和带有［+12:45］）
| ［DATE FORMAT］ | 设置年/月/日的显示顺序。 此项设置还将应用到剪辑属性中的录制日期上。 ［Y-M-D］/［M-D-Y］/［D-M-Y］ 出厂设置： ［Y-M-D］
［INFORMATION］ | ［OPERATION TIME］ | 显示摄像机的工作时间。
| ［VERSION］ | 显示摄像机的信息。 ［VERSION］：显示版本。 ［MODEL NAME］：显示产品名称。 ［SERIAL NO.］：显示序列号。
| ［UPDATE］ | 进行摄像机固件更新。（仅在SD存储卡上有专用的更新文件时启用。）
| ［USB］ | 将摄像机切换到USB设备功能模式。
| ［TRACE LOG］ | 从SD存储卡读取摄像机的执行日志。
| ［SENSOR TEMP］ | 显示摄像单元传感器检测到的环境温度。
［INITIALIZE］ | ［LOAD FACTORY DATA］ | 将菜单值恢复到出厂设置。 ［YES］、［NO］

页面顶部