- 顶部
- 其他实用功能
- 设置时间数据
- 时间数据的定义

# 时间数据的定义

#### 时间码

可使用控制面板切换至［REC RUN］和［FREE RUN］。

- ［FREE RUN］：即使关闭电源，时间码也依然前行，与时间的处理方式相同。并且还可从动于输入到〈TC IN/OUT〉端子的时间码进行录制。

- ［REC RUN］：可重新生成剪辑的时间码并将其以连续的值录制到P2卡上。

注意

- 在以下情形下，数值是不连续的。

  - 删除录制的剪辑时

  - 切换到24PN和30PN（25PN）时

  - 录制期间，由于［REC WARNING］等故障而造成录制中断时。

#### 用户比特

内置两种类型的用户比特。

- LTC UB：录制为LTC并从〈TC IN/OUT〉端子输出。还可以将其输出为SDI信号的LTC。

- VITC UB：录制为VITC。还可以将其输出为SDI信号的VITC。

LTC UB可选择并记录用户设定值、时间、年/月/日、与时间码相同的值、摄像机帧频信息，以及〈TC IN/OUT〉端子的外部信号的输入值等。

VITC UB记录摄像机帧频信息。

录制起始时间的LTC UB数值可记录在剪辑元数据的用户比特上。

#### 时长（剪辑长度）计数器

每次开始录制时，此计数器从0开始计数，并在录制完成后显示录制剪辑的时长。

#### 日期/时间（实时）

- 可以根据内部时钟，在寻像器/LCD液晶屏以及〈VF SDI〉端子等的输出图像上显示年、月、日和时间。

- 内部时钟用于电源关闭时计算自由运行时间码，以及用户比特的时间和年/月/日。还可将其用作剪辑录制期间文件生成时间的基准，用以确定缩略图的排序和播放的顺序。

- 还用于生成剪辑元数据和UMID（Unique Material Identifier）。

  关于详细信息，请参阅“设置内部时钟的日期/时间”。

页面顶部