- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 双重记录
- 文件名样式

# 文件名样式

在［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［FILE NAME STYLE］中可设置已录制剪辑的文件名样式。

#### ［P2］

开始录制

停止录制

示例：［AVC-Intra4K 422］

［MAIN CODEC］

文件名包含信息分割标记

示例：［AVC-Intra100］

［SUB CODEC］

图1

图2

如果文件名样式设为［P2］，即使按4 GB分割文件，文件名中仍包含信息分割标记。（图1）

编辑软件等可将文件作为单个剪辑处理。

在以下情形下，按4 GB分割文件，使用P2文件名样式记录文件。

- 当录制介质的格式为FAT32时

  录制介质 | 格式
  --- | ---
  P2 | FAT32
  microP2（32 GB） | FAT32

- 当录制格式为OP-Atom格式时

  ［MAIN CODEC］ | 格式
  --- | ---
  ［AVC-Intra200］ | OP-Atom
  ［AVC-Intra100］ | OP-Atom

在以下情形下，在HOME画面的REEL编号以及剪辑编号旁显示指示元数据的“M”。（图2）

- 将［FILE NAME STYLE］设为［P2］

- 将［User Clip Name］设为［TYPE3］

#### ［CINE］

开始录制

停止录制

示例：［AVC-Intra4K 422］

［MAIN CODEC］

文件名相同

示例：［AVC-Intra422］

［SUB CODEC］

图1

图2

1. CAM INDEX

2. REEL编号

3. 剪辑编号

4. 日期

5. 根据记录单元序列号生成的主题标签

如果满足以下条件（不按4 GB分割剪辑），则启用文件名样式的［CINE］设置。

如果不满足以下条件，即使在［FILE NAME STYLE］中设置了［CINE］，文件名样式仍被强制切换为［P2］。将显示提醒。确认提醒。

- 当录制介质的格式为exFAT时

  录制介质 | 格式
  --- | ---
  expressP2 | exFAT
  microP2（64 GB） | exFAT

- 当录制格式为OP-1b格式时

  ［MAIN CODEC］ | 格式
  --- | ---
  ［AVC-Intra4K 444］ | OP-1b
  ［AVC-Intra4K 422］ | OP-1b
  ［AVC-Intra4K-LT］ | OP-1b
  ［AVC-Intra2K 444］ | OP-1b
  ［AVC-Intra2K 422］ | OP-1b
  ［AVC-Intra444］ | OP-1b
  ［AVC-Intra422］ | OP-1b
  ［ProRes 4444 XQ］ | OP-1b
  ［ProRes 4444］ | OP-1b
  ［ProRes 422 HQ］ | OP-1b
  ［ProRes 422］ | OP-1b
  ［ProRes 422 LT］ | OP-1b

启用［CINE］后将出现以下情况。

- 主录像机和副录像机的文件名相同。（图1）

- 不能进行跨插槽录制。

- 当副录像机卡无剩余空间时，即使主录像机卡还有空间，录制仍然会停止。

- 在HOME画面的REEL编号以及剪辑编号旁显示指示文件的“F”。（图2）

如果［USER CLIP NAME］设为［TYPE3］，即使设定了［P2］，在元数据中仍然将［CINE］文件名样式（1-5）记录为［USER CLIP NAME］。

页面顶部