- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- P2卡
- 插入P2卡

# 插入P2卡

首次使用摄像机时，请务必预先设置时间数据。（设置内部时钟的日期/时间）

将expressP2存储卡插入主插槽，将microP2存储卡插入副插槽。

主插槽1

弹出按钮

副插槽卡存取LED

副插槽3

副插槽4

卡插槽盖

主插槽卡存取LED

主插槽2

主插槽锁定开关

图1

图2

图3

打开卡插槽盖。（图1）

将存储卡插入卡插槽。（图2）

- expressP2存储卡（主插槽）

  - 向左滑动主插槽开关解除锁定。

  - 将标志朝上插入存储卡，直至弹出按钮弹出。

  - 将弹出按钮向右按下。

  - 向右滑动主插槽开关加以锁定。

- microP2存储卡（副插槽）

  - 将标签朝上插入存储卡。

确认卡存取LED呈橙色或绿色亮起。（图3）（卡存取LED和P2卡状态）

当卡插槽中插入两张P2卡时，将从较小插槽号的P2卡开始录制。但请注意，如果P2卡稍后插入，则在先前插入的P2记录后才可存取此P2卡，与插槽号码无关。

- 例子：当expressP2存储卡插入到这两个插槽中时

  如果两个插槽中均插有expressP2存储卡，则这两张存储卡将按照插槽号1 → 2的顺序用作expressP2存储卡。但如果从插槽1中拔下expressP2存储卡，然后再次插入，则将按照插槽号2 → 1的顺序在expressP2存储卡上进行录制。

即使摄像机关机，也将保留所要录制的P2存储卡号。当摄像机再次开机时，将在摄像机关机前的同一P2存储卡上继续录制。

关闭主插槽和副插槽的护盖。

注意

- 副插槽侧最上面的插槽用于作配置等用途的SD存储卡的。不能录制视频及其他形式的数据。

- 为防止跌落、灰尘和静电，务必合上卡插槽盖。

- 务必仅在摄像机上格式化P2卡。

- 如果在副插槽中使用microP2存储卡之外的SDHC/SDXC存储卡，则不能保证正常操作。

- 如果缓慢插入microP2存储卡，可能会显示［FORMAT ERROR!］或［NOT SUPPORTED!］。此时，可重新插入存储卡。

- 使用ProRes格式时，跨卡录制。

页面顶部