- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- P2卡
- CPS（Content Protection System）

# CPS（Content Protection System）

expressP2存储卡（除B系列外）和microP2存储卡支持允许加密格式的安全功能“Content Protection System”，以防数据泄漏给第三方。

本摄像机支持读取CPS格式化的expressP2存储卡和microP2存储卡。

若要读取CPS格式化的存储卡，请设置摄像机CPS密码，并启用expressP2存储卡或microP2存储卡的验证功能和加密格式功能。加密的存储卡在设有相同CPS密码的设备之间将被自动识别，并可录制和播放存储卡。详情请参阅“设置CPS密码”。

注意

- 从［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［CARDS/MEDIA］ → ［CPS PASSWORD］设置或删除CPS密码。

- 最多可以输入16个字符。

- 设置CPS密码时，将CPS格式化的expressP2存储卡或microP2存储卡插入各插槽。

- 无法在电脑上的SD卡插槽中识别加密的存储卡。

- 如果存储卡无法识别，可使用正确的密码或格式进行验证，并将该卡用作录制介质。不能查看在无法识别的卡上录制的数据。除人工验证和对插入的失效卡进行格式化外，请勿进行其他任何操作。

## 设置CPS密码

设置CPS密码时，可以从SD存储卡加载密码或使用摄像机的菜单输入密码。

仅可在摄像机上设置一个CPS密码。再次加载CPS密码将覆盖先前保存的密码。

### 从SD存储卡加载CPS密码

下载最新的P2 Viewer Plus并将其安装到电脑上。

使用P2 Viewer Plus，生成CPS密码，并将其写入到SD存储卡。

加载CPS密码文件。

启动摄像机，将SD存储卡插入SD卡插槽。

打开缩略图画面，从［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［CARDS/MEDIA］ → ［CPS PASSWORD］选择［LOAD］。

显示密码文件列表。

选择要使用的文件，然后按飞梭旋钮

- CPS密码加载成功时，显示［LOADING PASSWORD COMPLETED!］消息。

- CPS密码加载失败时，显示警告消息。关于警告的说明，请参阅“警告系统”。

注意

- 在SD存储卡上生成的CPS密码文件已被加密。如果不再需要，应格式化SD存储卡等，进行安全风险管理。

### 使用摄像机菜单设置CPS密码

打开缩略图画面，从［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［CARDS/MEDIA］ → ［CPS PASSWORD］选择［SET］。

显示输入CPS密码的软件键盘。

用键盘输入CPS密码。

输入［PASSWORD］和［RETRY PASSWORD］进行验证，然后选择［OK］设置CPS密码。

- CPS密码输入成功时，显示［SETTING PASSWORD COMPLETED!］消息。

- CPS密码输入失败时，显示警告消息。关于警告说明，请参阅“在缩略图和菜单操作期间”。

注意

- 最多可以输入16个字符。

- 不能在设备上显示输入的密码。因此不要遗忘密码。

- 不能在已设置CPS功能的卡上记录采用ProRes格式的数据。

## 删除CPS密码

不再使用CPS功能时，请删除CPS密码。

打开缩略图画面，从［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［CARDS/MEDIA］ → ［CPS PASSWORD］选择［DELETE］。

显示［DELETING PASSWORD COMPLETED!］，CPS密码将被删除。

注意

- 删除CPS密码后，加密存储卡的加密格式功能和自动验证功能将被禁用。

页面顶部