- 顶部
- 其他实用功能
- 设置时间数据
- 外部锁定时间码

# 外部锁定时间码

摄像机的内部时间码发生器可锁定到外部发生器。

## 外部锁定的连接示例

如图所示，连接基准视频信号和基准时间码。

〈GENLOCK IN〉端子

基准视频信号

基准时间码

〈TC IN/OUT〉端子

## 外部锁定操作步骤

按照以下步骤进行时间码的外部锁定。

按〈TC〉按钮，显示TC画面。

通过时间码显示，在［Free/Rec］中选择［Free Run］。

从［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］ → ［TC IN/OUT SEL］中选择［TC IN］。

输入〈TC IN/OUT〉端子的外部时间码。

［SLAVE］显示在TC画面上。

HOME画面上的［TCG］字符以黑白反转形式显示。

- 对于基准视频信号，输入与系统信号具有相同格式（［FREQUENCY］、［PIXEL］）的SDI信号。

- 当系统频率为59.94p或50p时，时间码可能有一栏不同步。

- 如果同步锁相的输入基准信号中断，则无法进行正常录制。寻像器画面上显示［TEMPORARY PAUSE IRREGULAR SIG］，并分割剪辑。同时无法保证与时间码同步。信号恢复正常后录制继续进行。

- 外部锁定时间码时，时间码会即刻锁定到外部时间码，与外部时间码相同的值会输出到计数器显示区。同步发生器稳定之前的几秒内，请勿设为录制模式。此外，将时间码锁定到〈TC IN/OUT〉端子信号。

- 如果执行一次从动，即便不再有〈TC IN/OUT〉端子和〈GENLOCK IN〉端子输入，也将保持从动状态。但在以下情形下，从动状态将解除。

  - 执行［TC SET］时

  - 当电源切断时

  - 切换［DF］/［NDF］时

  - 设为［Rec Run］时

  - 应用可变帧频时

- SDI输入时间码不能从动锁定（同步）。

- 如果在UB画面的［UB MODE］中选择［EXT INPUT］，则用户比特可与输入到〈TC IN/OUT〉端子的用户比特相匹配，无论时间码的从动状态如何。在此情况下，［UBG］字符黑白反转。

## 外部锁定激活期间供电从电池切换到外部电源时的注意事项

为保持时间码发生器供电的连续性，请将外部电源连接到〈DC IN〉端子后再取出电池。如果先取出电池，则不保证时间码会保持外部锁定。

页面顶部