- 顶部
- V-RAW录像机
- 通过控制面板进行操作
- 介质

# 介质

Codex介质（Capture Drive）用于V-RAW录制。可从记录单元的控制面板执行HOME画面的各种信息显示和INFO画面的介质状态和介质格式确认。

## Capture Drive的插入方法

图1

图2

图5

图3

图4

打开驱动器插槽盖。 （图1, 图2）

插入Capture Drive。 （图3, 图4）

关闭驱动器插槽盖。 （图5）

#### 移除步骤

图1

图2

图3

打开驱动器插槽盖。 （图1, 图2）

取下Capture Drive。 （图3）

注意

- 当正在读写Capture Drive时或在插入并识别Capture Drive时（存取LED闪烁蓝色）时，切勿取下Capture Drive。否则，可能会导致故障。

## 存取LED

V-RAW录像机和Capture Drive上有一个存取LED。

LED状态 | V-RAW录像机 | Capture Drive
--- | --- | ---
绿色（亮起） | 可从V-RAW录像机供电/摄像机电源已关闭 | —
蓝色（亮起） | 可录制 | 可取下
蓝色（闪烁） | 不能进行录制（正在识别Capture Drive、驱动器插槽盖已打开等） | 正在识别Capture Drive/不可取下
红色（亮起） | 正在录制 | —
红色 （闪烁） | 发生错误 | Capture Drive识别失败

注意

- 插入Capture Drive时，在Capture Drive存取LED开始闪烁之前需要等待一段时间。

- 当存取LED闪烁蓝色时，切勿取下Capture Drive。否则，可能会导致故障。当蓝色闪烁转换为蓝色点亮时，方可取下Capture Drive。

## Capture Drive的录制时间

单台Codex Capture Drive 2.0（2 TB）的录制时间如下所示。

分辨率 | 比特数 | 帧频 | 录制时间（分钟）
--- | --- | --- | ---
3840×2160 | 10 比特 | 23.98 | 119
3840×2160 | 10 比特 | 25 | 114
3840×2160 | 10 比特 | 29.97/30 | 95
3840×2160 | 10 比特 | 48 | 59
3840×2160 | 10 比特 | 50 | 57
3840×2160 | 10 比特 | 59.94/60 | 47
3840×2160 | 10 比特 | 96 | 29
3840×2160 | 10 比特 | 120 | 23
3840×2160 | 12 比特 | 23.98 | 106
3840×2160 | 12 比特 | 25 | 101
3840×2160 | 12 比特 | 29.97/30 | 84
4096×2160 | 10 比特 | 23.98/24 | 112
4096×2160 | 10 比特 | 25 | 107
4096×2160 | 10 比特 | 29.97/30 | 89
4096×2160 | 10 比特 | 48 | 56
4096×2160 | 10 比特 | 50 | 53
4096×2160 | 10 比特 | 59.94/60 | 44
4096×2160 | 10 比特 | 96 | 28
4096×2160 | 10 比特 | 120 | 22
4096×2160 | 12 比特 | 23.98/24 | 100
4096×2160 | 12 比特 | 25 | 96
4096×2160 | 12 比特 | 29.97/30 | 80

## Capture Drive的格式化

在控制面板的INFO画面中进行。

#### 从MENU操作

在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［CARDS/MEDIA］ → ［FORMAT MEDIA］中选择［V-RAW］。

使用飞梭旋钮选择［YES］。

注意

- 因格式化删除的数据不能被恢复。格式化之前必须检查数据。

页面顶部