- 顶部
- V-RAW录像机
- 电源
- 打开电源

# 打开电源

#### 当打开电源时

连接V-RAW录像机。

将电池或外部直流电源连接到V-RAW录像机。

将记录单元的〈POWER〉开关设为〈ON〉。

#### 当拆下V-RAW录像机时

将记录单元的〈POWER〉开关设为〈OFF〉。

取下V-RAW录像机。

注意

- 安装或拆下V-RAW录像机之前，务必关闭摄像机主单元的电源。在电源打开时取下V-RAW录像机将造成系统错误。

#### 显示电源状况

V-RAW录像机 | 延长模块 | 电量最低的模块 | 电池电量指示灯
--- | --- | --- | ---
无 | 无 | — | —
无 | 有 | 记录单元 |
无 | 有 | 摄像单元 |
有 | 无 | 记录单元 |
有 | 无 | V-RAW录像机 |
有 | 有 | 记录单元 |
有 | 有 | 摄像单元 |
有 | 有 | V-RAW录像机 |

页面顶部