- 顶部
- 其他实用功能
- 设置时间数据
- 设置时间码

# 设置时间码

按〈TC〉按钮，显示TC画面。

通过时间码显示，在［DF/NDF］中选择［DF］或［NDF］。

在丢帧模式中设置［DF］推进时间码，在非丢帧模式中设置［NDF］推进时间码。但应注意，时间码始终在24p（23.98P）的［NDF］模式中运行。

选择［SET］。

显示［TC SET］画面。

使用飞梭旋钮设置时间码。

按飞梭旋钮确认时间码设定值。

可设置时间码的范围

59.94P，29.97P | 00:00:00:00 至 23:59:59:29
23.98P | 00:00:00:00 至 23:59:59:23
50P，25P | 00:00:00:00 至 23:59:59:24

注意

- 如果未按飞梭旋钮即退出时间码设置画面，则将禁用该设定值。

## 电池更换期间的时间码功能

即使在电池更换期间，备份机制仍起作用，从而让时间码发生器能够继续工作。

更改系统模式的各个项目后，自由运行的时间码可能会有偏移。可重新开机并检查时间码，如果必要可重新设置。

## 可变帧频下的时间码

- 在24PN模式下，以24帧录制，以30帧输出，从而与2:3下拉图像相匹配。

- 仅在图像帧频为24P时，录制的高级帧频和输出的时间码才与真实时间相匹配。在60P模式下，录制的高级帧频为60/24倍。在此情形下，摄像机切换为［REC RUN］固定操作，同时录制开始使得时间码值与录制时间码相匹配。

- 当处于30PN模式时以30P之外的模式拍摄时，以及处于25PN模式时在25P之外的模式拍摄时，同样如此。

页面顶部