- 顶部
- 其他实用功能
- 设置时间数据
- 用户比特设置

# 用户比特设置

使用控制面板在子码区中设置所要录制的用户比特。

项目 | 说明
--- | ---
［USER］ | 记录内部用户值。可以通过［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］ → ［SET UB］设置用户值，可以设置用户值。即使关闭电源也会保留设置值。 关于详细信息，请参阅“如何输入用户比特”。
［TIME］ | 记录内部时钟所计算的时间。
［DATE］ | 记录内部时钟所计算的年/月/日/日期-时间的小时值。
［EXT INPUT］ | 记录当前输入到〈TC IN/OUT〉端子的用户比特值。
［TCG］ | 记录时间码值。
［FRAME RATE］ | 记录摄像机摄影帧频信息。 播放以原生格式记录的剪辑时，无论记录值如何，均会输出与VITC UB相同的帧频信息。电脑等编辑设备使用用户比特的帧频信息时，请使用此设置。

页面顶部