- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- P2卡
- 卡存取LED和P2卡状态

# 卡存取LED和P2卡状态

卡存取LED | P2卡状态
--- | ---
亮起绿色 | 可记录 | 可读写。
亮起橙色 | 记录对象 | 可读写。该卡是目前的录制目标（包括循环记录）。
闪烁橙色 | 正在存取卡 | 当前正在进行读写。
快速闪烁橙色 | 正在识别卡。 | 正在识别P2卡。
慢速闪烁绿色 | 卡已满 | P2卡上没有可用空间。仅可读取。
写保护 | P2卡上的写保护开关可能处于Protect位置。仅可读取。
不可读卡 | 由于插入了SD存储卡，因此不能以当前设置的录制格式进行。若要在卡上录制，应更改录制格式或使用P2卡。
熄灭 | 卡不受支持 | 无法在摄像机上使用此卡。请更换卡。
无效格式 | P2卡没有正确格式化。请重新格式化卡。
无卡 | 未插入P2卡。正在等待识别卡。
未经验证卡 | 无法验证的expressP2存储卡或microP2存储卡。选择［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［CARDS/MEDIA］ → ［CPS PASSWORD］，然后输入密码。

页面顶部