- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 摄像机内分级
- 通过设置的控制组合

# 通过设置的控制组合

［MAIN COLOR］ | ［Grading SEL］ | ［SUB COLOR］ | ［3D LUT］ | ［CDL］ | 输出图像调整
--- | --- | --- | --- | --- | ---
［MON 1］ ［MON 2］ | ［EVF］ | ［VF SDI］
［V-Log］ | ［External App］/［Internal］ | ［V-Log］ | ［OFF］/［V-709］/［Loaded File］ | ［ON］/［OFF］ | V-Log Grading | V-Log Grading V-709 LCC | Same As VF/V-Log
［Grading］
［OFF］ | ［V-Log］ | ［OFF］ | ［OFF］ | V-Log V-709 | V-Log V-709 LCC
［V-709］
［V-709］ | ［OFF］ | ［V-709］ | ［OFF］ | ［OFF］ | V-709 | V-709 | Same As VF
［3D LUT］ | ［OFF］ | ［3D LUT］ | ［OFF］ | ［OFF］ | 3D LUT | 3D LUT

当［MAIN COLOR］设为［V-Log］或［3D LUT］时，［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［Enhanced］ → ［Enhanced SW］中的设置固定为［OFF］。

当［Grading SEL］设为［External App］时，通过连接到网络的电脑的色彩分级应用程序控制此功能。当［Grading SEL］设为［Internal］时，通过控制面板控制此功能。

即使正在进行录制，仍可使用CDL进行色彩分级操作。在.cdl文件中记录的CDL参数变为录制停止时的值。

如果在录制即将停止前进行色彩分级操作，文件中记录的控制参数与应用于视频的控制参数可能不一致。

播放已录制的V-Log视频时，输出与输出图像调整设置一致的图像调整。

设为Grading时，应用摄像机中当前设定的.vlt和CDL参数，而不是剪辑播放时保存的.vlt或.cdl。

#### 播放已录制的V-Log视频时

在输出图像调整中输出时

- 在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTING］ → ［PLAYBACK GRADING］中选择［OFF］。

- 当［MON 1］/［MON 2］/［VF］/［VF SDI］设置设为［Grading］时，此设置将反映到输出。

使用P2卡中记录的控制参数进行输出时

- 在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTING］ → ［PLAYBACK GRADING］中选择［ON］。

- 无论［MON 1］/［MON 2］/［VF］/［VF SDI］设置如何，此设置将反映到所有输出。

注意

- 使用VARICAM 35播放V-RAW录像机时

  即使［PLAYBACK GRADING］设为［ON］，不通过控制参数进行图像调整。

- 带有除VARICAM 35所记录［V-709］设置之外［3D LUT］文件的V-Log视频

  即使［PLAYBACK GRADING］设为［ON］，VARICAM HS不通过保存的控制参数进行图像调整。

页面顶部