- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 特殊记录功能
- 预记录

# 预记录

此功能可在录制开始操作前，自某个固定时间点（约三秒）起启用音视频的录制。

开始记录操作

停止记录操作

（时间）

实际记录时间

预记录时间

将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC FUNCTION］ → ［PRE REC MODE］设为［ON］。

- ［P-REC］显示在［HOME］画面上。

按〈REC〉按钮。

- ［P-REC］在［HOME］画面上呈红色亮起。

注意

- 在下列情况下，可能无法按照预设的时间录制视频和音频：

  - 刚刚开机后

  - 在设置菜单中更改与录制相关的设置后

  - 刚刚插入P2卡后

  - 播放后

  - 当［VFR］设置更改后（当［VFR］的［ON］/［OFF］切换后或［FPS］设置更改后）

  - 刚刚设置［WINDOW BURN］并进行［PREVIEW］后

  - 从记录停止到卡写入完成期间

- 在下列情况下预记录功能不起作用：

  - 当［SUB CODEC］设为［AVC-LongG50］或［AVC-LongG25］时，或当选择低码流素材数据录制时

  - 当设定间隔记录或单次记录时

  - 当［MAIN CODEC］设置为ProRes格式且［HIGH SPEED］设置为［ON］时。

  - 当［MAIN CODEC］设置为［ProRes 4444 XQ］或［ProRes 4444］时

  - 当连接V-RAW录像机时。

页面顶部