- 顶部
- 部件说明
- 记录单元
- 背面

# 背面

1. 电池座

   用于安装Anton/Bauer电池。

2. 电池解锁手柄

   拉下此电池解锁手柄以取出电池。

3. 电池接触端子

   用于接触电池的端子。

4. 扬声器

   可在录制期间监听EE音频，并可在播放期间可监听播放音频。

   警告指示灯闪烁/点亮，同时输出警告音。

   耳机连接到〈PHONES〉端子时，扬声器的音频自动关闭。

5. 〈AUDIO IN 1〉/〈AUDIO IN 2〉端子

   连接音频设备或麦克风。

6. 〈LINE〉/〈MIC〉开关

   用于切换连接到〈AUDIO IN 1〉/〈AUDIO IN 2〉端子的音频输入信号。

   〈LINE〉：在通过音频线路输入连接音频设备时选择。

   〈MIC〉：连接麦克风时选择。

7. 〈PHONES〉端子

   用于音频监听的耳机连接端子。（立体声微型插孔）

8. 〈DC OUT/RS〉端子

   12 V直流输出和REC触发输入端子。直流输出可提供1.0 A的最大电流。

9. 〈DC IN〉端子

   用于连接外部直流电源的输入端子。

10. 〈LIGHT CONTROL〉开关

    将照明设备连接到照明输出端子的控制开关。

页面顶部