- 顶部
- 规格
- 规格
- 规格

# 规格

## 概要

功率 直流 12 V（11.0 V - 17.0 V） 电源功耗 99 W（所有连接的选购附件和每个输出端子提供的最大功率）

显示安全信息。

操作环境温度 | 0 °C - 40 °C
操作环境湿度 | 10% - 85%（相对湿度）
存储温度 | −20 °C - 60 °C
重量 | 约5.0 kg（不包括附件）
尺寸（宽×高×长） | 仅机身 179.0 mm×230.5 mm×347.0 mm （不含突出部和附件）

- 确保摄像单元的〈DC OUT〉端子、〈VF〉端子和〈LENS〉端子，以及记录单元的〈DC OUT/RS〉端子和〈USB HOST〉端子的总电流不超过30 W。

## 摄像机单元

成像器件 | Super 35 mm，MOS，890万像素
像素数 | 总像素数 约1030万像素 有效像素数 约890万像素
镜头接口 | 35 mm，PL接口
光学滤镜 | ND滤光镜 〈1〉：〈CLEAR〉、〈2〉：〈0.6ND〉、〈3〉：〈1.2ND〉、〈4〉：〈1.8ND〉
增益设置 | ［ISO］模式 ISO200 - ISO12800 ［dB］模式 0 dB - 24 dB（3 dB步进）
快门速度 | ［deg］模式 1.0 度 - 358 度（0.5 度步进） ［sec］模式 1/24秒 - 1/250秒（对于24p）

## 存储卡录像机

录制介质 | expressP2存储卡、P2存储卡、microP2存储卡
录制像素数 | 4096×2160、3840×2160、2048×1080、1920×1080
录制帧频（最大） | 4K 100p/120p HD 100p/120p
系统频率 | 59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p、59.94i、50i
录制格式（主录像机） | AVC-Intra 4K 444/AVC-Intra 4K 422/AVC-Intra 4K-LT/AVC-Intra 2K 444/AVC-Intra 2K 422/AVC-Intra 444/AVC-Intra 200/AVC-Intra 422/AVC-Intra 100/ProRes 4444 XQ/ProRes 4444/ProRes 422 HQ/ProRes 422/ProRes 422 LT
录制格式（副录像机） | AVC-Intra 2K 422/AVC-Intra 422/AVC-Intra 100/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25
录制视频信号 | 4096×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、24p，23.98p 3840×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 2048×1080/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p 1920×1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p、59.94i、50i
录制和播放时间（［MAIN CODEC］） | 使用256 GB expressP2存储卡时 AVC-Intra 4K 444，24p 约45分钟 AVC-Intra 4K 422，［VFR］：［ON］，50 fps/60 fps 约36分钟 AVC-Intra 4K 422，［VFR］：［OFF］，24p 约90分钟 AVC-Intra 4K-LT，［VFR］：［ON］，100 fps/120 fps 约32分钟 AVC-Intra 100，［VFR］：［ON］，100 fps/120 fps 约64分钟 ProRes 422 HQ，［VFR］：［ON］，60 fps 约60分钟
以上为连续录制一个剪辑的数字。整体录制时间可能会短于上述时间，视剪辑数而定。
录制和播放时间（［SUB CODEC］） | 使用64 GB microP2存储卡时 AVC-Intra 2K 422，25.00p/29.97p 约64分钟 AVC-Intra 100，25.00p/29.97p 约64分钟 AVC-LongG 50，25.00p/29.97p 约128分钟 AVC-LongG 25，25.00p/29.97p 约256分钟
以上为连续录制一个剪辑的数字。整体录制时间可能会短于上述时间，视剪辑数而定。

## 数字视频

量化比特数 | 12 比特（AVC-Intra 4K 444/AVC-Intra 2K 444/AVC-Intra 444），10 比特（其他）
视频压缩格式 | AVC-Intra 4K 444/AVC-Intra 4K 422/AVC-Intra 4K-LT/AVC-Intra 2K 444/AVC-Intra 2K 422/AVC-Intra 444/AVC-Intra 200/AVC-Intra 422/AVC-Intra 100 MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG 50/AVC-LongG 25 MPEG-4 AVC/H.264 ProRes 4444 XQ/ProRes 4444/ProRes 422 HQ/ProRes 422/ProRes 422 LT Apple ProRes

## 数字音频

录制音频信号 | 48 kHz/24 比特，4CH
动态余量 | 18 dB/20 dB可切换菜单

## 低码流素材

文件格式 | MOV
视频压缩格式 | H.264/AVC High Profile
音频压缩格式 | LPCM
大约录制时间（1 GB） | 约25分钟
连续录制的参考值。 录制时间可能因剪辑的场景或数量而有所不同。

## 视频输入/输出

〈SDI OUT1〉/〈SDI OUT2〉/〈SDI OUT3〉/〈SDI OUT4〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V ［p-p］， 75 Ω（1套，4件）
〈MON OUT1〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V ［p-p］， 75 Ω
〈MON OUT2〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V ［p-p］， 75 Ω
〈VF SDI〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V ［p-p］，75 Ω

## 音频输入/输出

〈AUDIO IN 1〉/〈AUDIO IN 2〉端子 | XLR×2，3针 〈LINE〉/〈MIC〉/〈MIC+48V〉/〈AES〉可切换型
〈MIC IN〉端子 | XLR×1，5针
〈PHONES〉端子 | 立体声微型插孔
扬声器 | 20 mm直径，圆形×1

## 寻像器

显示面板 | OLED（有机EL）0.7型，2760000点
视频输入方式 | 1080/59.94p，1080/50p，1080/60p

## 其他输入/输出

〈GENLOCK IN〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V ［p-p］， 75 Ω
〈TC IN/OUT〉端子 | BNC×1 输入/输出切换 输入：0.5 V - 8 V ［p-p］，10 kΩ 输出：2.0 V±0.5 V ［p-p］，低阻抗
〈DC IN〉端子 | XLR×1，4针，直流12 V（直流11.0 V - 17.0 V）
〈DC OUT/RS〉端子 | 4针，直流12 V （直流11.0 V - 17.0 V），最大输出电流1.0 A
〈DC OUT〉端子 | 2针，直流12 V （直流11.0 V - 17.0 V），最大输出电流1.0 A
〈LENS〉端子 | 12针，4针×2
〈VF〉端子 | 14针
〈LAN〉端子 | 100BASE-TX/10BASE-T
〈USB2.0〉端子（设备） | B型连接器，4针
〈USB2.0〉端子（主机） | A型连接器，4针
〈EXT〉端子 | 50针，外部录制专用（待支持）
控制面板（LCD） | 3.5型QHD彩色监视器（约156万点）

页面顶部