- 顶部
- 其他实用功能
- 向USER按钮分配功能
- 可选功能

# 可选功能

项目 | 说明
--- | ---
［INHIBIT］ | 禁用功能的分配。
［SIX USER BUTTONS］ | 当控制面板操作按钮用作USER按钮时，设置USER 〈1〉至〈4〉按钮。
［AWB］ | 分配自动白平衡功能。
［ABB］ | 分配自动黑平衡功能。
［Y GET］ | 在中心附近显示的方形标记所指示的位置分配显示图像亮度电平的功能。
［EXPAND］ | 分配放大功能。
［IN COLOR/SQ./MONO］ | 开/关彩色对焦功能、对焦方框功能、单色显示功能。
［WFM］ | 启用/禁用寻像器波形显示。
［BARS］ | 分配色条显示功能。
［FRAME LINE］ | 显示/隐藏边框线显示功能。
［FALSE COLOR］ | 启用/禁用伪色模式。
［VF COLOR］ | 切换寻像器和〈VF SDI〉端子的输出图像。
［MON1 COLOR］ | 切换〈MON OUT1〉端子的输出图像。
［MON2 COLOR］ | 切换〈MON OUT2〉端子的输出图像。
［VF DESQUEEZE］ | 开/关基于寻像器和〈VF SDI〉端子输出的取消压缩功能。
［VF IMAGE INVERT］ | 开/关基于寻像器和〈VF SDI〉端子输出的反转显示功能。
［SMOOTH MODE］ | 分配平滑模式功能。
［TEXT MEMO］ | 分配文本提示功能。
［SHOT MARK］ | 分配拍摄标记功能，
［MAIN SLOT SEL］ | 分配录制存储卡的切换功能（当主插槽中插入两张或更多存储卡时）。
［SUB SLOT SEL］ | 分配录制存储卡的切换功能（当副插槽中插入两张或更多存储卡时）。
［REC SW］ | 分配〈REC〉按钮的功能。
［AUDIO MON VOL］ | 呼出用于调整到控制面板的监视器音频输出的画面。
［AUDIO IN VOL］ | 呼出用于调整到控制面板的音频输入的画面。
［VFR SW］ | 启用/禁用可变帧频功能。
［CHECK LAST CLIP START］ | 电源打开后播放主录像机所记录剪辑中最新剪辑的前5秒。 仅在HOME画面或VIEW画面启用此项。
［CHECK LAST CLIP END］ | 电源打开后播放主录像机所记录剪辑中最新剪辑的最后5秒。 仅在HOME画面或VIEW画面启用此项。

注意

- 仅可将以下功能分配到［USER5］至［USER10］。

  ［INHIBIT］、［EXPAND］、［IN COLOR/SQ./MONO］、［FRAME LINE］、［VF COLOR］、［MON1 COLOR］、［MON2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］

页面顶部