- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 特殊记录功能
- 单次记录

# 单次记录

将进行一次为时为预设的时间量的录制。

将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC FUNCTION］ → ［REC MODE］设为［ONE SHOT］。

- 当［SUB CODEC］设为［AVC-LongG50］或［AVC-LongG25］时，或当选择低码流素材数据录制时，单次记录不可用。

- 当设定［VFR］时，单次记录不可用。

在［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC FUNCTION］中设置下列相关项目。

- ［REC TIME］：各记录的时长

- ［START DELAY］：从按下〈REC〉按钮到到首次记录开始时的延迟时间

按〈REC〉按钮。

- 按照步骤2中设定的时间进行录制，然后暂停。

- 如需停止录制，执行下列操作之一。

  - 按住〈REC〉按钮至少2秒钟。进行一次录制操作之后，录制停止。

  - 按住〈HOME〉按钮至少2秒钟。

- 若要清除设置，将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC FUNCTION］ → ［REC MODE］设为［NORMAL］。

- 在显示窗的右上角及寻像器或LCD液晶屏的右侧显示以下内容。

  - 录制期间：［i REC］呈红色亮起

  - 暂停期间：［i REC］红白反转

  - 停止期间：［i］为黑色字符

注意

- 在单次录制模式运行期间，录制插槽的卡存取LED呈橙色闪烁。此时请勿取出此P2卡。如果取出该卡，则需恢复剪辑。注意，即使恢复剪辑，最后三至四秒钟的记录可能仍会丢失（在多P2卡录制期间将卡取出时最长10秒）。

- 预记录不起作用。

- 声音不会被录制。

- 录制的数据（截至录制停止前录制的数据）将包含在单个文件中。

- 连续执行单次记录时，录制操作的反应可能较慢。

页面顶部