- 顶部
- 准备
- 电源
- 安装和设置电池

# 安装和设置电池

## 使用Anton/Bauer电池

解锁手柄

Anton/Bauer电池

安装Anton/Bauer电池。

插入电池端子并沿箭头方向滑动。

设置电池类型。

从［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［BATTERY］ → ［BATTERY SELECT］中选择电池类型。

详情请参阅“设置菜单基本操作”。

注意

- 如需取出电池，请保持电池座解锁手柄完全按下，然后沿安装电池时相反的方向滑动电池。

## 使用V接口式电池

安装V接口式电池板。如图所示，插入电池并沿箭头方向滑动。

解锁手柄

安装V接口式电池板。

沿箭头方向滑动。

设置电池类型。

- 从［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［BATTERY］ → ［BATTERY SELECT］中选择电池类型。

注意

- 有关V接口式电池板的信息，请与经销商联系。

- 使用V接口式电池板时，即使使用的电池带有电量指示功能，也不会显示%（百分比）。

- 取出适配板时，请滑动解锁手柄将其取出。

- 如果使用未在［BATTERY SELECT］中列出的电池，应设置［other］，然后根据电池的特性，设置［FULL Volt］、［NEAR END Volt］或［END Volt］。

页面顶部