- 顶部
- 网络连接
- 连接遥控操作面板（AK-HRP200MC）
- 使用遥控的限制

# 使用遥控的限制

通过遥控操作面板进行控制时存在以下限制：

#### 当［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［Enhanced］ → ［Enhanced SW］设为［ON］时

- 摄像机电源按钮〈HEAD POWER〉：无法控制

- 自动白平衡按钮〈WHITE〉：调整期间无法中止

- 自动黑平衡按钮〈BLACK〉：调整期间无法中止

- 自动设置按钮〈SETUP〉：未使用

- 5600 K按钮〈5600 K〉：未使用

- 拐点OFF按钮〈KNEE OFF〉：禁用

- 场景/用户文件切换按钮〈SHIFT〉：禁用

- 场景/用户文件选择按钮〈SCENE1/USER1〉 - 〈SCENE3/USER3〉/〈SCENE4〉：禁用

- 场景/用户文件注册按钮〈STORE〉：禁用

- 音量锁按钮〈VR LOCK〉：启用

- R闪光/消隐容量〈FLARE/PED R〉：禁用

- B闪光/消隐容量〈FLARE/PED B〉：禁用

- 数据集按钮〈UP〉/〈DOWN〉：启用

- 调节数值显示区域（4位）：启用

- 摄像机编号显示区域〈No.〉：启用

- 摄像机选择按钮〈SELECT〉：启用

- 存储卡槽：禁用

- 红色/绿色指示灯显示区域、调用按钮〈TALLY/CALL〉：禁用

- 光圈/主消隐脉冲锁按钮〈IRIS/M.PED LOCK〉：启用

- 光圈控制杆〈IRIS〉：当镜头可工作时启用

- 感应音量〈SENSE〉：禁用

- 粗调音量〈COARSE〉：禁用

- 自动光圈按钮〈AUTO〉：当镜头可工作时启用

- 光圈关闭按钮〈CLOSE〉：当镜头可工作时启用

- 全渐变按钮〈FULL〉：禁用

- 报警显示区域〈ALM〉：显示警告

- 光线报警显示区域〈OPT〉：禁用

- 镜头增距显示〈EXT〉：当镜头可工作时启用

- 数字增距显示〈D.EXT〉：禁用

#### 当［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［Enhanced］ → ［Enhanced SW］设为［OFF］时

除了当［Enhanced SW］设为［ON］时的限制之外，还将禁用以下按钮。

- 矩阵按钮〈MATRIX〉

- 肤色细节按钮〈SKINDTL〉

- 细节OFF按钮〈DTL OFF〉

- 细节音量〈DTL〉

- R增益量 〈GAIN R〉

- B增益量 〈GAIN B〉

- R闪光/消隐容量 〈FLARE/PED R〉

- B闪光/消隐容量 〈FLARE/PED B〉

- 主消隐容量〈M.PED〉

## 关于调节后的数值显示区域（4位）

不支持变焦、对焦和自动对焦。

当VFR设为［ON］时，显示为［P］（为帧频值）。

当VFR设为［OFF］时，显示为［FroF］。

当摄像机的设置设为［Native ISO］或［ISO］时，显示为［iSo］。

注意

- 如要直接连接摄像机和AK-HRP200MC，请使用交叉LAN电缆。

- 详情请参阅AK-HRP200MC的使用说明书。

- 连接AK-HRP200MC时，必须提供以下信息。

  - 用户账户名

  - 密码

  - IP地址

  - 端口号：49152

- 对于AK-HRP200MC，请使用Ver.4.01.00或更高版本。

- 有关ROP设置软件应用程序操作的详细信息，请参阅AK-HRP200MC的使用说明书。

- 对于ROP设置软件应用程序，请使用Ver.3.0.0.0或更高版本。

页面顶部