- 顶部
- 准备
- 装配设备
- 安装肩托套件

# 安装肩托套件

安装摄像单元和记录单元，然后安装肩托套件。

滑轨锁定旋钮

闭锁装置

闭锁装置开口

图1

图2

滑轨锁定旋钮

锁定

释放

图3

释放滑轨锁定旋钮。

按压闭锁装置，从肩托套件上取下滑轨。（图1）

将滑轨的闭锁装置开口朝向摄像机的正面，然后在图中所示的螺钉孔上用随附的两只螺钉将其牢固安装到摄像机的底部。（图2）

从后部沿肩托套件的凹槽向前滑动摄像机，直到听到“咔嗒”的到位声。（图3）

安装前，应确认滑轨锁定旋钮已经解锁。

调整摄像机的滑动位置以保持重量平衡，然后顺时针转动滑轨锁定旋钮加以锁定。

确认摄像机已牢固锁定。如果摄像机失衡或未牢固锁定，则摄像机可能会掉落，造成设备故障或人员伤害。

## 拆卸

释放滑轨锁定旋钮。

按压闭锁装置，同时朝后部滑动摄像机，将其从肩托套件上取下。

松开两只螺钉，将滑轨从摄像机底部拆下。

如果肩托安装在三脚架上，应锁定三脚架的摇摄锁杆和俯仰锁杆。否则可能会失去平衡并掉落，造成设备故障或人员伤害。

页面顶部