- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［CAMERA SETTINGS］

# ［CAMERA SETTINGS］

设置摄像机视频的质量精细调整和摄像机的操作方式。

为扩展菜单。将［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［Enhanced］ → ［Enhanced SW］设为［ON］，以显示扩展菜单。

项目 | 设置说明
--- | ---
［Enhanced］ | ［Enhanced SW］ | 启用/禁用［Enhanced］功能。 ［ON］：启用［Enhanced］功能，显示与［Enhanced］功能相关的菜单。 ［OFF］：禁用［Enhanced］功能，隐藏与［Enhanced］功能相关的菜单。 出厂设置： ［OFF］
［FPS］ | ［VFR SW］ | 启用/禁用可变帧频功能。 ［ON］：启用可变帧频功能。可使用［PRESET VALUE］/［VARIABLE VALUE］设置所需的帧频。无法记录声音。 ［OFF］：禁用可变帧频功能。当［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［HIGH SPEED］设为［ON（1-fps）］时，［VFR SW］固定为［ON］。 出厂设置： ［OFF］
| ［FPS MODE］ | 选择帧频设置方式。 ［PRESET］：从预置帧频中选择帧频（最多12个）。 通过控制面板完成注册。 ［VARIABLE］：从所有可用帧频中选择帧频。 出厂设置： ［PRESET］
| ［PRESET VALUE］ | 从控制面板设定的最多12个设定值中选择一个设定值。 出厂设置： ［24fps］
| ［VARIABLE VALUE］ | 从所有可用帧频中选择帧频。可选值因［SYSTEM MODE］设置而有所不同。 出厂设置： ［24fps］
［WHITE］ | ［AWB］ | 执行自动白平衡。 ［EXECUTE］、［CANCEL］ 出厂设置： ［CANCEL］
| ［MODE］ | 选择白平衡模式。 ［PRESET］：从预置色温中选择色温。通过控制面板完成注册。 ［TEMP SHIFT］：从所有可配置的色温中选择色温。 出厂设置： ［PRESET］
| ［PRESET VALUE］ | 从控制面板设定的最多12个设定值中选择一个设定值。 可在出厂设置中选择的预设值为［3200K+0GMg］、［4300K+0GMg］、［5600（5500）K+0GMg］和［6300K+0GMg］。 出厂设置： ［3200K+0GMg］
| ［TEMP SHIFT］ | 从所有可配置的色温中选择色温。 ［2300K］ - ［15000K］ 出厂设置： ［3200K］
| ［GMg］ | 调整绿色和品红之间的平衡。 +：朝绿色调整。 −：朝品红调整。 ［−10］ - ［10］ 出厂设置： ［0］
| ［R GAIN］ | 调整Rch增益。 ［−200］ - ［200］ 出厂设置： ［0］
| ［B GAIN］ | 调整Bch增益。 ［−200］ - ［200］ 出厂设置： ［0］
| ［AWB OFFSET］ | 设置执行自动白平衡时的Rch增益和Bch增益值。 ［ON］：保持并增加执行自动白平衡后的［R GAIN］和［B GAIN］的值。 ［OFF］：重置执行自动白平衡后的［R GAIN］和［B GAIN］的值。 出厂设置： ［OFF］
| ［SHOCKLESS WHITE］ | 设置切换预设值时的过渡时间。 ［OFF］：立即切换预设值。 ［1］：约一秒钟后切换。 ［2］：约两秒钟后切换。 ［3］：约五秒钟后切换。 出厂设置： ［OFF］
［BLACK］ | ［ABB］ | 执行自动黑平衡。执行自动黑平衡时，请将镜头盖安装到镜头上，以防光线进入图像传感器。 ［EXECUTE］、［CANCEL］ 出厂设置： ［CANCEL］
| ［M.PED］ | 设置主消隐电平。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［R PED］ | 调整Rch消隐电平。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［G PED］ | 调整Gch消隐电平。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［B PED］ | 调整Bch消隐电平。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［ABB OFFSET］ | 设置自动黑平衡调整后Rch、Gch和Bch的消隐电平。 ［ON］：即使执行自动黑平衡后，［R PED］、［G PED］和［B PED］的值保持不变并被添加。 ［OFF］：执行自动黑平衡后，［R PED］、［G PED］和［B PED］被重置。 出厂设置： ［OFF］
| ［INITIAL ABB］ | 在执行自动黑平衡的同时执行传感器初始化。 仅当［HIGH SPEED］设为［ON］时，才可选择此项。 执行自动黑平衡时，通过在镜头上安放盖子等方式遮蔽光线。 ［EXECUTE］、［CANCEL］ 出厂设置： ［CANCEL］
［NR］ | ［ISO800］ | 在ISO200至ISO4000范围内切换降噪效果。 ［ON］、［OFF］ 当［HIGH SPEED］设为［ON］时，范围为ISO200至ISO2000。 当［EI］中的［MODE］设为［dB］时，范围为0 dB至15 dB。 出厂设置： ［OFF］
| ［ISO5000］ | 在ISO5000至ISO12800范围内切换降噪效果。 ［ON］、［OFF］ 当［HIGH SPEED］设为［ON］时，范围为ISO2500至ISO6400。 当［EI］中的［MODE］设为［dB］时，范围为18 dB至24 dB。 出厂设置： ［OFF］
［EI］ | ［MODE］ | 切换EXPOSURE INDEX控制单位。 ［ISO］、［dB］ 出厂设置： ［ISO］
| ［ISO SELECT］ | 选择ISO的操作。 ［NATIVE ONLY］、［800BASE］、［5000BASE］ 出厂设置： ［NATIVE ONLY］
| ［NATIVE ISO］ | 设置选择［NATIVE ONLY］时的值。 ［800］、［5000］ 当［HIGH SPEED］设为［ON］时，值为［400］至［2500］。 出厂设置： ［800］
| ［800BASE ISO］ | 设置选择［800BASE］时的值。 ［200］、［250］、［320］、［400］、［500］、［640］、［800］、［1000］、［1250］、［1600］、［2000］、［2500］、［3200］、［4000］、［5000］、［6400］、［8000］、［10000］、［12800］ 当［HIGH SPEED］设置为［ON］时，此项将是［200］、［250］、［320］、［400］、［500］、［640］、［800］、［1000］、［1250］、［1600］、［2000］、［2500］、［3200］、［4000］、［5000］和［6400］。 出厂设置： ［800］
| ［5000BASE ISO］ | 设置选择［5000BASE］时的值。 ［1250］、［1600］、［2000］、［2500］、［3200］、［4000］、［5000］、［6400］、［8000］、［10000］、［12800］ 当［HIGH SPEED］设置为［ON］时，此项将是［1250］、［1600］、［2000］、［2500］、［3200］、［4000］、［5000］和［6400］。 出厂设置： ［5000］
| ［SETTING（GAIN）］ | 设置选择［dB］时的值。 ［0dB］、［3dB］、［6dB］、［9dB］、［12dB］、［15dB］、［18dB］、［21dB］、［24dB］ 出厂设置： ［0dB］
| ［GAIN OFFSET SW］ | 设置是否在选择［dB］时执行控制微调。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［OFFSET LEVEL］ | 设置微调等级。 ［0.0dB］ - ［0.9dB］（0.1 dB步进） 出厂设置： ［0dB］
［SHUTTER］ | ［SW］ | 启用/禁用快门功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［DISPLAY MODE］ | 设置快门显示单位。 ［sec］：显示时间。 ［deg］：显示快门开启角度。 出厂设置： ［deg］
| ［MODE］ | 切换快门控制模式。 ［PRESET］：从内存的12个模式中选择模式。 ［SYNCHRO］：从可操作范围中选择模式。 出厂设置： ［PRESET］
| ［SYNCHRO deg］ | 设置角度控制（［deg］）值。 ［1.0］ - ［358.0］ 出厂设置： ［180.0］
| ［SYNCHRO sec］ | 设置时间控制值（［sec］）。最低值随帧频（［FPS］）值而变化。 ［1/60］ - ［1/250］ 出厂设置： ［1/48］
| ［PRESET VALUE deg］ | 从控制面板设定的最多12个设定值中选择角度控制（［deg］）值。 可在出厂设置中选择的预设值为［11.5］、［22.5］、［45.0］、［90.0］、［120.0］、［144.0］、［172.8］、［180.0］、［270.0］和［358.0］。 出厂设置： ［180.0］
| ［PRESET VALUE sec］ | 从控制面板设定的最多12个设定值中选择时间控制（［sec］）值。 可在出厂设置中选择的预设值为［1/60］、［1/100］、［1/120］、［1/250］、［1/500］、［1/1000］和［1/2000］。 出厂设置： ［1/60］
［TEST SIG］ | ［TEST SIG SEL］ | 设置测试信号输出。 ［OFF］：不输出测试信号。 ［BARS］：输出在［COLOR BARS TYPE］中设置的色条。 出厂设置： ［OFF］
| ［COLOR BARS TYPE］ | 设置使用的色条。 ［SMPTE］：使用SMPTE标准的色条。 ［FULL］：使用完整色条。 出厂设置： ［SMPTE］
［DETAIL］ | ［SW］ | 启用/禁用细节功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CORING］ | 设置细节信号的提取量。 ［0］ - ［60］ 出厂设置： ［1］
| ［MASTER LEVEL］ | 设置细节信号的效果电平。 ［−31］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［SKIN DETAIL］ | ［SW］ | 启用/禁用肤色细节功能。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［OFF］
| ［TABLE SELECT］ | 选择肤色细节表。 ［A］、［B］、［C］、［A+B］、［A+C］、［B+C］、［A+B+C］ 出厂设置： ［A］
| ［GET］ | 设置是否将画面中心颜色注册为皮肤色调细节所要应用的颜色。 ［EXECUTE］、［CANCEL］
| ［ZEBRA SW］ | 设置是否将斑马纹信号叠加到皮肤色调细节所要应用的颜色。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［EFFECT LEVEL］ | 设置皮肤色调细节的有效电平。数值越大，效果越明显。 ［0］ - ［31］ 出厂设置： ［16］
| ［DETECT TABLE］ | 选择显示皮肤色调细节的被摄物的皮肤色调表。 ［A］、［B］、［C］ 出厂设置： ［A］
| ［I CENTER］ | 设置上I轴的中心位置（设置显示皮肤色调的区域）。 ［0］ - ［255］ 出厂设置： ［35］
| ［I WIDTH］ | 设置显示对焦［I CENTER］的上I轴皮肤色调的区域的宽度。 ［0］ - ［255］ 出厂设置： ［55］
| ［Q WIDTH］ | 设置显示对焦［I CENTER］的上Q轴皮肤色调的区域的宽度。 ［0］ - ［127］ 出厂设置： ［22］
| ［Q PHASE］ | 设置显示Q轴相关皮肤色调的区域的宽度。 ［0］ - ［255］ 出厂设置： ［0］
［MATRIX］ | ［SW］ | 启用/禁用矩阵功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［（R-G）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（R-G）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（R-B）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（R-B）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（G-R）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（G-R）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（G-B）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（G-B）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（B-R）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（B-R）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（B-G）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（B-G）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
［COLOR CORRECTION］ | ［SW］ | 启用/禁用色彩校正功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［R（SAT）］ | 校正红色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［R（PHASE）］ | 校正红色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［R-Mg（SAT）］ | 校正红色和品红色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［R-Mg（PHASE）］ | 校正红色和品红色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Mg（SAT）］ | 校正品红色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Mg（PHASE）］ | 校正品红色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Mg-B（SAT）］ | 校正品红色和蓝色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Mg-B（PHASE）］ | 校正品红色和蓝色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［B（SAT）］ | 校正蓝色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［B（PHASE）］ | 校正蓝色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［B-Cy（SAT）］ | 校正蓝色和青色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［B-Cy（PHASE）］ | 校正蓝色和青色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Cy（SAT）］ | 校正青色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Cy（PHASE）］ | 校正请色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Cy-G（SAT）］ | 校正青色和绿色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Cy-G（PHASE）］ | 校正青色和绿色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［G（SAT）］ | 校正绿色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［G（PHASE）］ | 校正绿色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［G-Yl（SAT）］ | 校正品绿色和黄色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［G-Yl（PHASE）］ | 校正品绿色和黄色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Yl（SAT）］ | 校正黄色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Yl（PHASE）］ | 校正黄色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Yl-R（SAT）］ | 校正黄色和红色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Yl-R（PHASE）］ | 校正黄色和红色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
［SKIN CORRECTION］ | ［SKIN AREA SW］ | 启用/禁用皮肤色调相近颜色精细调整的功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［SKIN AREA HUE］ | 进行色调精细调整。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［SKIN AREA TONE］ | 进行色调精细调整。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
［EXT.FUNC］ | ［FOCUS DISP］ | 设置显示焦距的单位。 ［Meter］、［Feet］ 出厂设置： ［Feet］
［LENS SETTING］ | ［A.IRIS TYPE］ | 确定是否设置镜头量速度控制并使用菜单的设定值。 ［LENS］、［CAM］ 出厂设置： ［LENS］
| ［A.IRIS LEVEL EFFECT］ | 设置自动光圈工作时的目标值。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［30］
| ［A.IRIS SPEED］ | 设置［A.IRIS TYPE］设为［CAM］时的速度。 ［1］ - ［20］ 出厂设置： ［10］
| ［A.IRIS WINDOW］ | 选择自动光圈检测窗口。 ［NORMAL1］：靠近画面中心的窗口。 ［NORMAL2］：靠近画面底部的窗口。 ［CENTER］：画面中心位置的窗口。 出厂设置： ［NORMAL1］
| ［A.IRIS PEAK/AVE］ | 设置自动光圈标准高峰中所含的比例。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［30］
| ［LENS CONNECT TYPE］ | 设置要连接的镜头的类型。 ［TYPE A］：通过LDS（Lens Data System）控制的镜头（不支持ULTRA PRIME镜头） ［TYPE B］：12针连接器控制镜头 ［TYPE C］：cooke/i通信控制镜头 ［OFF］：其他镜头 出厂设置： ［OFF］

页面顶部