- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- P2カードについて
- カードアクセスLEDとP2カードの状態について

# カードアクセスLEDとP2カードの状態について

カードアクセスLED | P2カードの状態
--- | ---
緑色に点灯 | 記録可能 | 書き込み/読み出しともにできます。
オレンジ色に点灯 | 記録対象 | 書き込み/読み出しともにできます。現在記録（ループレックを含む）の対象になっています。
オレンジ色の点滅 | アクセス中 | 現在、書き込み/読み出し中です。
オレンジ色の早い点滅 | カード認識中 | P2カードを認識中です。
緑色の遅い点滅 | カードフル | P2カードのメモリー残量がありません。読み出しのみできます。
ライトプロテクト | P2カードのライトプロテクトスイッチがProtect側になっています。読み出しのみできます。
記録不可のカード | SDメモリーカードなどが挿入されているため、現在設定されている記録フォーマットでは、記録できません。記録するには、記録フォーマットを変更するか、P2カードをご使用ください。
消灯 | 対象外のカード | 本機では使用できないカードです。カードを交換してください。
フォーマット不正 | P2カードが正規のフォーマットではありません。フォーマットをやり直してください。
カードなし | P2カードが挿入されていません。カード認識待ちの状態です。
認証外のカード | 認証できないexpressP2メモリーカードやmicroP2メモリーカードです。［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［CARDS/MEDIA］→［CPS PASSWORD］を選択し、パスワードを入力してください。

ページトップへ戻る