- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク設定
- ネットワーク設定の変更

# ネットワーク設定の変更

## ネットワークの切り替え

ワイヤレスLANと有線LANの切り替えができます。

図1

〈INFO〉ボタンを押し、INFO画面を表示する。

［PERIPHERAL］で［NETWORK］を選択する。

［LAN］、［WLAN］、［OFF］のいずれかを選択する。

設定が切り替わります。（図1）

［LAN］：有線LAN

［WLAN］：ワイヤレスLAN

［OFF］：ネットワーク機能を使用しません。

## ユーザーアカウント操作

ユーザーアカウントの登録ができます。

#### ユーザーアカウント設定

［MENU］→［PERIPHERAL］→［NETWORK FUNC］→［USER ACCOUNT］を選択する。

#### ユーザーアカウントの確認

［MENU］→［PERIPHERAL］→［NETWORK FUNC］→［ACCOUNT LIST］を選択する。

ユーザーアカウント一覧の確認と削除ができます。

削除するときは、ジョグダイヤルボタンを回して削除したいユーザーアカウントを選択し、ジョグダイヤルボタンを押してください。

NOTE

- ［USER NAME］の［guest］と［PASSWORD］の［p2guest］は工場出荷値です。

- パスワードの変更はできません。変更する場合はアカウントを削除して再度新規登録してください。

- ユーザーアカウントの登録件数の上限は3件です。

#### ネットワーク設定の初期化

［MENU］→［PERIPHERAL］→［NETWORK TOOLS］で［INITIALIZE］を選択する。

初期化が完了します。

ページトップへ戻る