- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［AUDIO SETTINGS］

# ［AUDIO SETTINGS］

音声記録の各種設定項目です。

項目 | 設定内容
--- | ---
［AUDIO RECORD］ | 音声を記録するかどうかを設定します。 ［OFF］に設定すると、音声データそのものが記録されません。（編集ソフトのタイムラインに音声データが現れません） ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［AUDIO INPUT］ | ［AES/EBU IN］ | ［ON］に設定すると、〈AUDIO IN 1〉端子と〈AUDIO IN 2〉端子から入力されるデジタル音声（AES/EBU規格準拠）を4チャンネルで記録します。 このとき、アナログ入力の選択や、音量調整はできません。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［FRONT MIC POWER］ | フロントマイクのファントム電源の有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
| ［FRONT MIC LEVEL］ | フロントマイクの入力レベルを設定します。 ［−40dB］、［−50dB］ 工場出荷値：［−40dB］
| ［REAR1 MIC POWER］ | 〈AUDIO IN 1〉端子に接続したリアマイクのファントム電源の有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［REAR2 MIC POWER］ | 〈AUDIO IN 2〉端子に接続したリアマイクのファントム電源の有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［REAR MIC LEVEL］ | 〈AUDIO IN 1〉端子と〈AUDIO IN 2〉端子に接続したリアマイクの入力レベルを設定します。 ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ 工場出荷値： ［−60dB］
| ［REAR LINE LEVEL］ | 〈AUDIO IN 1〉端子と〈AUDIO IN 2〉端子からのライン入力のレベルを設定します。 ［4dB］、［0dB］、［−3dB］ 工場出荷値：［4dB］
| ［FRONT1 MIC LOWCUT］ | フロントマイク1のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［FRONT2 MIC LOWCUT］ | フロントマイク2のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［REAR1 MIC LOWCUT］ | リアマイク1のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［REAR2 MIC LOWCUT］ | リアマイク2のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［CH IN SEL］ | 音声チャンネル1～4の入力を設定します。 ［1･2FRONT 3･4REAR］、［1･2REAR 3･4FRONT］ 工場出荷値：［1･2FRONT 3･4REAR］
| ［TEST TONE］ | 映像をカラーバーにしたときにテスト信号を出力するかどうかを設定します。 ［ON］：テストトーンを出力します。 ［OFF］：テストトーンを出力しません。 工場出荷値：［ON］
［AUDIO LEVEL］ | ［FRONT1 LEVEL］ | フロントマイク1のレベル調整方法を自動にするか手動にするかを設定します。 ［AUTO］：自動で調整します。 ［MANUAL］：手動で調整します。 工場出荷値：［AUTO］
| ［FRONT2 LEVEL］ | フロントマイク2のレベル調整方法を自動にするか手動にするかを設定します。 ［AUTO］：自動で調整します。 ［MANUAL］：手動で調整します。 工場出荷値：［AUTO］
| ［REAR1 LEVEL］ | リアマイク1のレベル調整方法を自動にするか手動にするかを設定します。 ［AUTO］：自動で調整します。 ［MANUAL］：手動で調整します。 工場出荷値：［AUTO］
| ［REAR2 LEVEL］ | リアマイク2のレベル調整方法を自動にするか手動にするかを設定します。 ［AUTO］：自動で調整します。 ［MANUAL］：手動で調整します。 工場出荷値：［AUTO］
| ［FRONT1 VOL］ | フロントマイク1のレベル調整方法が［MANUAL］のとき、この項目で調整します。 ［0］…［100］ 工場出荷値：［70］
| ［FRONT2 VOL］ | フロントマイク2のレベル調整方法が［MANUAL］のとき、この項目で調整します。 ［0］…［100］ 工場出荷値：［70］
| ［REAR1 VOL］ | リアマイク1のレベル調整方法が［MANUAL］のとき、この項目で調整します。 ［0］…［100］ 工場出荷値：［70］
| ［REAR2 VOL］ | リアマイク2のレベル調整方法が［MANUAL］のとき、この項目で調整します。 ［0］…［100］ 工場出荷値：［70］
| ［FRONT1 LIMITER］ | フロントマイク1のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［FRONT2 LIMITER］ | フロントマイク2のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［REAR1 LIMITER］ | リアマイク1のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［REAR2 LIMITER］ | リアマイク2のリミッターの有効/無効を切り替えます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［HEADROOM］ | ヘッドルーム（基準レベル）を設定します。 ［18dB］、［20dB］ 工場出荷値：［20dB］
［AUDIO OUTPUT］ | ［MONITOR SEL1］ | 〈PHONES〉端子から出力する音声のチャンネルを設定します。 ［CH1/2］：音声チャンネル1/2を出力します。 ［CH3/4］：音声チャンネル3/4を出力します。 工場出荷値：［CH1/2］
| ［MONITOR SEL2］ | 〈PHONES〉端子から出力する音声の形式（モノラル、ステレオ、ミックス）を設定します。 ［MONITOR SEL1］が［CH1/2］のとき： ［MONO CH1］、［MONO CH2］、［STEREO CH1/2］、［MIX CH1/2］ ［MONITOR SEL1］が［CH3/4］のとき： ［MONO CH3］、［MONO CH4］、［STEREO CH3/4］、［MIX CH3/4］ 工場出荷値：［STEREO CH1/2］または［STEREO CH3/4］
| ［MONITOR DELAY］ | 〈PHONES〉端子からの音声をモニター出力に合わせて遅延させるかどうかを設定します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
| ［MONITOR VOL］ | 〈PHONES〉端子から出力する音声のレベルを調整します。 ［0］…［100］ 工場出荷値：［70］
| ［ALARM］ | 〈PHONES〉端子から出力する警告音の大きさを設定します。 ［LOUD］、［MEDIUM］、［SMALL］、［OFF］ 工場出荷値：［MEDIUM］

ページトップへ戻る