- トップページ
- ビューファインダー
- ビューファインダーの状態表示
- 状態表示

# 状態表示

「〈MON OUT1〉、〈MON OUT2〉、〈VF SDI〉出力での状態表示（STATUS）」を参照してください。

## 画面の調整

〈EVF MENU〉ボタンを押す。

画面上部に、画面調整項目が表示されます。

ジョグダイヤルボタンを回して、調整したい項目を選択する。

ジョグダイヤルボタンを押す。

ジョグダイヤルボタンを回して、調整する。

ジョグダイヤルボタンを押す。

〈EVF MENU〉ボタンを押す。

画面調整項目の表示が消えます。

［EVF MENU］→［DISPLAY SETUP］でもできます。

## ダイレクトカメラ設定

次のカメラ設定は、ビューファインダーからの操作でダイレクトに設定できます。

［FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［WB］

ビューファインダーの〈CAM MENU〉ボタンを押す。

画面下部に、設定項目が表示されます。

ジョグダイヤルボタンを回して、設定したい項目を選択する。

ジョグダイヤルボタンを押す。

ジョグダイヤルボタンを回して、設定内容を選択する。

〈CAM MENU〉ボタンを押す。

## ビューファインダーからの［MENU］設定

本体の［MENU］を、ビューファインダーの操作でダイレクトに設定できます。

ビューファインダーの〈CAM MENU〉ボタンを2秒以上押す。

カメラ本体の［MENU］が表示されます。

カメラ本体の操作パネルにも、［MENU］が表示されます。

## ［EVF MENU］操作

〈EVF MENU〉ボタンを2秒以上押し続けます。

［EVF MENU］が表示されます。

## ［EVF MENU］一覧

#### ［DISPLAY SETUP］

項目 | 設定内容
--- | ---
［CONTRAST］ | コントラストを調整します。 ［−32］…［31］ 工場出荷値：［0］
［BRIGHT］ | ブライトを調整します。 ［−32］…［31］ 工場出荷値：［0］
［COLOR］ | カラーレベルを調整します。 ［−32］…［31］ 工場出荷値：［0］
［-- PEAKING VALUE］ | ビューファインダー内の映像の輪郭を調整します。 ［0］…［9］ 工場出荷値：［0］
［R BRT］ | 赤色のブライトを調整します。 ［−32］…［31］ 工場出荷値：［0］
［G BRT］ | 緑色のブライトを調整します。 ［−32］…［31］ 工場出荷値：［0］
［B BRT］ | 青色のブライトを調整します。 ［−32］…［31］ 工場出荷値：［0］

#### ［SW MODE］

項目 | 設定内容
--- | ---
［FRONT TALLY］ | フロントタリーランプ機能の有効/無効を設定します。 ［ON］/［OFF］
［EYE SENSOR］ | アイセンサーの感度を設定します。 ［NORMAL］：アイセンサーに応じてビューファインダー画面を表示します。 ［1min］：アイセンサーが解除されてから1分間、ビューファインダー画面表示を維持します。 ［5min］：アイセンサーが解除されてから5分間、ビューファインダー画面表示を維持します。
［B/W］ | モノクロモードにします。 ［ON］：表示が全て白黒になります。 ［OFF］：モノクロモードを解除します。
［SCAN］ | 表示を反転します。 ［NORMAL］/［REVERSE］

#### ［USER SW 1］/［USER SW 2］

〈EVF USER 1〉/〈EVF USER 2〉ボタンに割り当てる機能を選択します。

カメラ本体の［MENU］→［OUTPUT SETTINGS］のVF関連項目で表示設定する内容と共通の設定になります。

（［FALSE COLOR］を除く）

設定内容
［MARKER］：マーカーの表示/非表示を切り替えます。 ［CENTER MARKER］：センターマーカーの表示/非表示を切り替えます。 ［SAFETY MARKER］：セーフティーマーカーの表示/非表示を切り替えます。 ［FRAME MARK］：フレームマーカーの表示/非表示を切り替えます。 ［USER BOX］：ユーザーボックスの表示/非表示を切り替えます。 ［ZEBRA］：ゼブラ表示の表示/非表示を切り替えます。 ［EXPAND］：拡大表示機能の有効/無効を切り替えます。 ［FOCUS ASSIST］：フォーカスアシスト機能の有効/無効を切り替えます。 ［IN COLOR/SQ./MONO］：アドバンスアシスト（フォーカスアシスト）機能の有効/無効を切り替えます。 ［FALSE COLOR］：フォールスカラーモードの有効/無効を切り替えます。 ［SURROUND VIEW］：サラウンドビュー機能の有効/無効を切り替えます。 ［SURROUND VIEW LINE］：サラウンドビューエリアマーカー表示の表示/非表示を切り替えます。 ［SMOOTH MODE］：スムーズモードの有効/無効を切り替えます。 ［WFM］：ウェーブフォームモニターの表示/非表示を切り替えます。

#### ［INFORMATION］

項目 | 設定内容
--- | ---
［OPERATION TIME］ | ビューファインダーの有機ELパネルが表示されていた時間の合計を表示します。
［VERSION］ | ビューファインダーのファームウェアのバージョンを表示します。

## フォールスカラーモード

フォールスカラーを使って露出の確認ができます。

輝度信号レベルにより異なる色に振り分けて表示されます。その他のレベルの画像は白黒で表示されます。

フォールスカラーは、ビューファインダーおよび〈VF SDI〉端子からの出力に表示できます。

### 表示パターン

#### ［MAIN COLOR］が［V-Log］の場合

カラー | レベル | 内容
--- | --- | ---
（赤色） | （ホワイトクリップ−3%）以上* | 白レベルのクリップ
（黄色） | （ホワイトクリップ−6%）～（ホワイトクリップ−3%）* | 白レベルのクリップの下側近傍
（桃色） | 48.7%～51.8% | 中間のグレイからワンストップオーバーした色
（緑色） | 40.5%～43.6% | 18%グレイ中間色
（青色） | 10.3%～13.2% | 黒レベルクリップの上側近傍
（紫色） | 7.3%～10.3% | 黒レベルのクリップ

ホワイトクリップレベルは［EI］および［HIGH SPEED］の［ON］/［OFF］によって変化します。

#### ［MAIN COLOR］が［V-Log］以外の場合

カラー | レベル | 内容
--- | --- | ---
（赤色） | （ホワイトクリップ−1%）以上* | 白レベルのクリップ
（黄色） | 98%～100% | ビデオ出力の100%レベル
（青色） | 2.5%～4.0% | 黒レベルクリップの上側近傍
（紫色） | 0%～2.5% | 黒レベルのクリップ

ホワイトクリップレベルは［EI］および［HIGH SPEED］の［ON］/［OFF］によって変化します。［3D LUT］の場合もホワイトクリップレベルは［V-709］の場合と同じレベルになります。

ページトップへ戻る