- トップページ
- V-RAWレコーダー
- コントロールパネルでの操作
- メディア

# メディア

V-RAW記録にはCodex製のメディア（Capture Drive）を使用します。レコーディングモジュールのコントロールパネルで、HOME画面から各種情報表示、INFO画面からメディアのステータス確認やメディアフォーマットができます。

## Capture Driveの挿入方法

図1

図2

図5

図3

図4

ドライブスロットカバーを開ける。（図1、図2）

Capture Driveを挿入する。（図3、図4）

ドライブスロットカバーを閉める。（図5）

#### 外すとき

図1

図2

図3

ドライブスロットカバーを開ける。（図1、図2）

Capture Driveを取り出す。（図3）

NOTE

- Capture Driveアクセス中やCapture Driveを挿入して認識中（アクセスLEDが青に点滅）に、Capture Driveを取り出さないでください。故障の原因になります。

## アクセスLED

V-RAWレコーダーとCapture DriveにはドライブアクセスLEDがあります。

LEDの状態 | V-RAWレコーダー | Capture Drive
--- | --- | ---
緑（点灯） | V-RAWレコーダーから電源を供給可能/カメラ電源切 | —
青（点灯） | 記録可能 | 取り出し可能
青（点滅） | 記録不可（Capture Drive認識中/ドライブスロットカバーオープンなど） | Capture Drive認識中/取り出し不可
赤（点灯） | 記録中 | —
赤（点滅） | エラー発生 | Capture Drive認識失敗

NOTE

- Capture Driveを挿入したとき、Capture DriveのアクセスLEDが点滅するまで時間がかかることがあります。

- アクセスLEDが青点滅のときは、Capture Driveを取り出さないでください。故障の原因になります。青点滅から青点灯になるとCapture Driveを取り出すことができます。

## Capture Driveの記録時間

Codex製Capture Drive 2.0（2 TB）1枚での記録時間は次のとおりです。

解像度 | ビット数 | フレームレート | 記録時間（分）
--- | --- | --- | ---
3840×2160 | 10 bit | 23.98 | 119
3840×2160 | 10 bit | 25 | 114
3840×2160 | 10 bit | 29.97/30 | 95
3840×2160 | 10 bit | 48 | 59
3840×2160 | 10 bit | 50 | 57
3840×2160 | 10 bit | 59.94/60 | 47
3840×2160 | 10 bit | 96 | 29
3840×2160 | 10 bit | 120 | 23
3840×2160 | 12 bit | 23.98 | 106
3840×2160 | 12 bit | 25 | 101
3840×2160 | 12 bit | 29.97/30 | 84
4096×2160 | 10 bit | 23.98/24 | 112
4096×2160 | 10 bit | 25 | 107
4096×2160 | 10 bit | 29.97/30 | 89
4096×2160 | 10 bit | 48 | 56
4096×2160 | 10 bit | 50 | 53
4096×2160 | 10 bit | 59.94/60 | 44
4096×2160 | 10 bit | 96 | 28
4096×2160 | 10 bit | 120 | 22
4096×2160 | 12 bit | 23.98/24 | 100
4096×2160 | 12 bit | 25 | 96
4096×2160 | 12 bit | 29.97/30 | 80

## Capture Driveのフォーマット

コントロールパネルのINFO画面から行います。

#### MENUから操作するには

［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［CARDS/MEDIA］→［FORMAT MEDIA］で［V-RAW］を選択する。

ジョグダイヤルボタンで［YES］を選択する。

NOTE

- フォーマットにより消去されたデータは復元できません。必ずデータを確認した後にフォーマットしてください。

ページトップへ戻る