- トップページ
- コントロールパネル
- コントロールパネルの操作
- カメラ状態表示部

# カメラ状態表示部

1. 録画状態表示

   上：メインスロット側の記録状態表示

   - ［REC］：録画中

     ：音声を記録していないとき

   下：サブスロット側の記録状態表示

   - ［REC］：録画中

2. メディア残量表示

   上：メインスロット側のメディア残量表示

   下：サブスロット側のメディア残量表示

   - ［min］：残量（0～599分まで）

   - ［h］：残量（10時間以上）

   - ［END］：残量なし

   - ［WP］：ライトプロテクト

   - ［OFF］：［SUB CODEC］が［OFF］のとき

3. コーデック表示

   上：メインスロット側のコーデック表示（［MAIN CODEC］の設定値）

   下：サブスロット側のコーデック表示（［SUB CODEC］の設定値）

4. バッテリー表示

   - バッテリーの残量が少なくなるにつれ、→→→と変わります。

   - （黄）：バッテリー残量が少なくなってきています。

   - （赤）：バッテリー残量がありません。

   - ［.V］：バッテリー残量を0.1 V単位で表示します。

   - ［%］：残量情報があるバッテリー残量を%で表示します。

5. オーディオレベルメーター表示

   - チャンネル表示

     ［1］/［2］または［3］/［4］

   - レベルメーター表示

     19本のバーでレベルを表示します。（2 dB刻み）

   - 基準レベルバー

     −18 dBの位置または−20 dBの位置

     ［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［AUDIO LEVEL］→［HEADROOM］での設定を基準にします。

6. ワーニング/エラー表示

   ：ワーニング（次の場合は、タイムコード表示部にワーニング内容が表示されます）

   - ［SYSTEM ERROR !］

   - ［TURN POWER OFF !］

   - ［REC WARING !］

   - ［CARD ERROR !］（記録停止したとき）

   - ［LOW BATTERY !］

   - ［MEDIA END !］

   ：アラート

7. タイムコード表示

   - ［TCG 12:59:59:20］：タイムコードジェネレーター値を表示します。

   - ［TCR 12:59:59:20］：タイムコードリーダー値を表示します。

   - ［UBG AB CD EF 98］：ユーザーズビットジェネレーター値表示を表示します。

   - ［UBR AB CD EF 98］：ユーザーズビットリーダー値を表示します。

   - ［Dur.00:59:59:23］：デュレーション値を表示します。

8. ［USER CLIP NAME］/［TYPE3］表示

   CAM INDEX、REEL番号、クリップ番号を表示します。

9. ロック表示/ネットワーク状態表示

   〈LOCK〉スイッチにより、ボタンの操作が無効になっているときに表示します。

   ：ネットワーク接続の状態を表示します。

ページトップへ戻る