- トップページ
- V-RAWレコーダー
- コントロールパネルでの操作
- システム設定と記録

# システム設定と記録

カメラ本体とV-RAWレコーダーは、1つのシステムとして動作します。V-RAWレコーダーの全ての操作は、レコーディングモジュールのコントロールパネルで操作できます。また、レコーディングモジュールの〈REC〉ボタンで録画を開始/停止できます。

#### ［SYSTEM］設定画面

#### ［V-RAW］フォーマット設定画面

設定の優先順位は、次のとおりです。

1. ［FREQUENCY］

2. ［V-RAW］

3. ［MAIN PIXEL］

4. ［MAIN CODEC］

5. ［SUB CODEC］

上位の設定値を変更すると、下位の設定値も変更されます。

例）

- ［FREQUENCY］を30p以下にすると、［V-RAW］（［4K/12bit］、［UHD/12bit］、［4K/10bit］、［UHD/10bit］）は全て選択できます。

- ［FREQUENCY］を30pより上にすると［4K/10bit］、［UHD/10bit］のみとなり、選択できる設定が制限されます。

V-RAWレコーダー接続時は、［MAIN CODEC］を［OFF］にすることができます。また、［HIGH SPEED］が［ON］のときは、メインスロットやサブスロットに記録できません。

カメラ本体のインカメラカラーグレーディング機能に従って、クリップと関連付けられたLookファイル（.cdl/.vlt）もV-RAWと同じ名前で記録されます。

NOTE

- ［FREQUENCY］が24pのときは、UHDは選択できません。

#### 記録可能な設定

［FREQUENCY］ | ［V-RAW］ | ［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | ［SUB CODEC］ | ［HIGH SPEED］
--- | --- | --- | --- | --- | ---
30pまで | ［4K/12bit］ | ［4096×2160］ | ［AVC-Intra4K 444］ | ［AVC-Intra422 & Pxy］ ［AVC-Intra100 & Pxy］ ［AVC-LongG50 & Pxy］ ［AVC-LongG25 & Pxy］ | —
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 444］
［4K/10bit］ | ［4096×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］
［AVC-Intra4K-LT］ | ［OFF］/［ON］
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 422］
［UHD/12bit］ （24pを除く） | ［3840×2160］ | ［AVC-Intra4K 444］ | —
［1920×1080］ | ［AVC-Intra444］
［UHD/10bit］ （24pを除く） | ［3840×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］
［AVC-Intra4K-LT］ | ［OFF］/［ON］
［1920×1080］ | ［AVC-Intra200］ | —
［AVC-Intra422］ | ［OFF］/［ON］
［AVC-Intra100］
［ProRes 4444］
［ProRes 422 HQ］
60pまで | ［4K/10bit］ | ［4096×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］ | —
［AVC-Intra4K-LT］ | ［OFF］/［ON］
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 422］
［UHD/10bit］ | ［3840×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］ | —
［AVC-Intra4K-LT］ | ［OFF］/［ON］
［1920×1080］ | ［AVC-Intra422］
［AVC-Intra100］
［ProRes 422 HQ］

ページトップへ戻る