- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- 特殊な記録機能について
- ホットスワップ記録

# ホットスワップ記録

2つのカードスロットにP2カードを装着すれば、2枚のカードにわたって連続で記録できます。

また、記録中に記録している以外のカードを差し替えて、3枚以上に連続記録することもできます（ホットスワップ記録）。

ただし、空きスロットにP2カードを挿入するタイミング（2つのスロットにわたって連続記録するときの前後）によって、P2カードが認識されるのが遅くなる場合があります。P2カードを挿入するときは、記録対象カードの残量が1分以上ある状態で行ってください。

NOTE

- ホットスワップ再生には対応していません。

- ProResフォーマットのとき、ホットスワップ記録はできません。

- ファイル名形式で［CINE］が選択されたとき、ホットスワップ記録はできません。

ページトップへ戻る