- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［REC SETTINGS］

# ［REC SETTINGS］

本機の記録機能の各種設定項目です。

項目 | 設定内容
--- | ---
［FILE NAME STYLE］ | ファイル名の形式を設定します。 ［CINE］：シネマスタイルのファイル名として記録します。 詳しくは「ファイル名形式」を参照してください。 ［P2］：P2独自の形式のファイル名として記録します。 工場出荷値：［CINE］
［REC FUNCTION］ | ［REC MODE］ | 特殊な記録機能を選択します。 ［NORMAL］：通常の記録 ［INTERVAL］：インターバル記録（一定の間隔で間欠記録を行う機能） ［ONE SHOT］：ワンショット記録（RECボタンを押すごとに一定時間の記録を行う機能） ［SYSTEM SETTINGS］→［MON OUT INDICATOR］→［VFR］が［ON］のときは［NORMAL］に固定されます。 工場出荷値：［NORMAL］
| ［REC TIME］ | ワンショット記録の1回の記録時間を設定します。 ［00s01f］…［59s23f］ フレーム桁の最大値はシステム周波数によって異なります。 工場出荷値：［00s01f］
| ［INTERVAL TIME］ | インターバル記録の1回の間欠記録周期を設定します。 ［0h00min00s02f］…［1h00min00s00f］ 工場出荷値：［0h05min00s00f］
| ［START DELAY］ | インターバル記録およびワンショット記録のとき、記録開始までの遅延時間を設定します。 ［0s］…［10s］ 工場出荷値：［0s］
| ［PRE REC MODE］ | プリレコーディング（内蔵メモリーへの蓄積によりRECボタンを押す数秒前から記録する機能）を選択します。 ［ON］、［OFF］ ［REC MODE］が［INTERVAL］または［ONE SHOT］のときは、［OFF］に固定されます。 工場出荷値：［OFF］
［FILE SPLIT］ | 次の2つの条件がそろったとき、記録ファイルを4 GB単位で分割するか、1ファイルにするかを設定します。 ［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［SYSTEM MODE］→［MAIN CODEC］または［SUB CODEC］で、OP-1b形式のコーデックを選択中 記録サイズが4 GBを超える場合 ［ONE FILE］：1ファイルで記録します。 ［SPLIT］：4 GB単位で分割します。 工場出荷値：［ONE FILE］ ［MAIN CODEC］がOP-Atom形式の場合、［SUB CODEC］側も［SPLIT］に固定されます。［MAIN CODEC］がProResフォーマットの場合、設定にかかわらず［ONE FILE］になります。
［TC］ | ［SET TC］ | 記録するタイムコードの初期値を設定します。 時：［00］…［23］ 分：［00］…［59］ 秒：［00］…［59］ フレーム：［00］…［23］（［24p］、［23.98p］のとき）、［00］…［23］（［50i］、［50p］,［25p］のとき）、［00］…［29］（［59.94i］、［59.94p］、［29.97p］のとき） 工場出荷値：［00］ （各項目）
| ［SET UB］ | ユーザーズビットを設定します。［UB MODE］で［USER］を選択しているときのみ有効です。 各桁［00］…［FF］の範囲で設定できます。 工場出荷値：［00］
| ［TC/UB/Dur.］ | タイムコード表示をユーザーズビットやデュレーションカウンター表示に切り替えます。 ［TC］、［UB］、［Dur.］ 工場出荷値：［TC］
| ［FREE/REC RUN］ | 内部タイムコードジェネレーターを歩進させる動作モードを設定します。［VFR］が［ON］に設定されているときは、［REC RUN］に固定されます。 ［FREE RUN］：動作モードに関係なく歩進させます。 ［REC RUN］：記録中のときに歩進させます。 工場出荷値：［FREE RUN］
| ［DF/NDF］ | 本機内蔵のタイムコードジェネレーターのカウント方法を設定します。 ［DF］：ドロップフレームモードを使用します。 ［NDF］：ノンドロップフレームモードを使用します。 工場出荷値：［NDF］ ［MENU］→［SYSTEM SETTINGS］→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］で［59.94i］、［59.94p］、［29.97p］を選択しているときのみ有効です。
| ［UB MODE］ | ユーザーズビットモードを選択します。 ［FRAME RATE］：カメラの撮像情報（フレームレートなど）を選択します。 ［USER］：設定したユーザーズビット値を選択します。 ［EXT INPUT］：〈TC IN/OUT〉端子に入力されているユーザーズビット値を記録します。 ［TIME］：ローカル時刻を選択します。（時、分、秒） ［DATE］：ローカル日時を選択します。（西暦下2桁、月、日、時） ［USER CLIP NAME（TYPE3）］：MSBにCAM INDEX（A-Z）のASCII文字コードが入ります。また、LSBの3桁にREEL番号がASCII文字コードで入ります。 例：A123=0x41 0x31 0x32 0x33 ［USER CLIP NAME］が［TYPE3］以外の場合には、0XFFFFを記録します。 工場出荷値：［FRAME RATE］
| ［TC IN/OUT SEL］ | 〈TC IN/OUT〉端子の入出力を設定します。 ［TC IN］、［TC OUT］ 工場出荷値：［TC IN］
| ［TC OUT］ | 〈TC IN/OUT〉端子に出力されるタイムコードを設定します。 ［TCG］、［TCG/TCR］ 工場出荷値：［TCG］
| ［TC OUT REF］ | 〈TC IN/OUT〉端子から出力されるタイムコードの出力遅延を設定します。 ［RECORDING］、［SDI OUT］ 工場出荷値：［RECORDING］
［REC METADATA］ | ［LOAD］ | SDメモリーカードに保存されたメタデータアップロードファイルをロードします。
| ［RECORD］ | ロードされているメタデータを記録時に付加するか、付加しないかを設定します。 ［ON］：付加します。 ［OFF］：付加しません。 工場出荷値：［OFF］
| ［USER CLIP NAME］ | ［USER CLIP NAME］へ記録するデータを設定します。 V-RAWレコーダーを接続しているときは、［TYPE3］に固定されます。 （［RECORD］が［ON］のとき） ［TYPE1］：ロードしたデータ設定値を記録します。 ［TYPE2］：ロードしたデータとカウンター値を記録します。 ［TYPE3］：CAM INDEXやREEL番号などで規定した設定値を記録します。 （［RECORD］が［OFF］のとき） ［TYPE1］：［GLOBAL CLIP ID］と同じ値を記録します。 ［TYPE2］：［CLIP NAME］と同じ値を記録します。 ［TYPE3］：CAM INDEXやREEL番号などで規定した設定値を記録します。 工場出荷値：［TYPE3］
| ［CAM INDEX］ | ［USER CLIP NAME］の［TYPE3］で使用するCAM INDEXを設定します。 ［A］…［Z］ 工場出荷値：［A］
| ［NEXT REEL COUNT］ | ［USER CLIP NAME］の［TYPE3］で使用するREEL番号を設定します。すでにREEL番号が付与されているカードのREEL番号は、変わりません。 ［001］…［999］ 工場出荷値：［001］
| ［COUNTER RESET］ | ［USER CLIP NAME］が［TYPE2］のとき、カウンター値をリセットします。
| ［PROPERTY］ | ロードしたメタデータの確認を行います。修正はできません。
［REC BEEP SOUND］ | ［MODE］ | 記録開始時または記録停止時に、ビープ音を出力するかどうかを設定します。 ［OFF］：記録開始時も記録停止時も出力しません。 ［START］：記録開始時に出力します。 ［STOP］：記録停止時に出力します。 ［START & STOP］：記録開始時と記録停止時に出力します。記録停止時は、ビープ音の出力時間が記録開始時の約1.5倍になります。 工場出荷値：［OFF］
| ［VOLUME］ | 記録開始時または記録停止時に出力するビープ音の音量を設定します。 ［LOUD］、［MEDIUM］、［SMALL］ 工場出荷値：［MEDIUM］
［WINDOW BURN SW］ | サブレコーダーに記録する映像に、テキスト表示を書き込みます。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［WINDOW BURN SETTINGS］ | ［UPPER LEFT］ | 左上の表示を選択します。 ［NONE］/ ［CUSTOM BURN DATA1］/ ［CUSTOM BURN DATA2］/ ［CUSTOM BURN DATA3］/ ［CAM INDEX］/ ［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/ ［USER CLIP NAME（TYPE3）］/ ［SHOOT DATE］/ ［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］ 工場出荷値：［NONE］
| ［UPPER CENTER］ | 上部中央の表示を選択します。 ［NONE］/ ［CUSTOM BURN DATA1］/ ［CUSTOM BURN DATA2］/ ［CUSTOM BURN DATA3］/ ［CAM INDEX］/ ［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/ ［USER CLIP NAME（TYPE3）］/ ［SHOOT DATE］/ ［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］ 工場出荷値：［NONE］
| ［UPPER RIGHT］ | 右上の表示を選択します。 ［NONE］/ ［CUSTOM BURN DATA1］/ ［CUSTOM BURN DATA2］/ ［CUSTOM BURN DATA3］/ ［CAM INDEX］/ ［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/ ［USER CLIP NAME（TYPE3）］/ ［SHOOT DATE］/ ［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］ 工場出荷値：［NONE］
| ［LOWER LEFT］ | 左下の表示を選択します。 ［NONE］/ ［CUSTOM BURN DATA1］/ ［CUSTOM BURN DATA2］/ ［CUSTOM BURN DATA3］/ ［CAM INDEX］/ ［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/ ［USER CLIP NAME（TYPE3）］/ ［SHOOT DATE］/ ［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］ 工場出荷値：［NONE］
| ［LOWER CENTER］ | 下部中央の表示を選択します。 ［NONE］/ ［CUSTOM BURN DATA1］/ ［CUSTOM BURN DATA2］/ ［CUSTOM BURN DATA3］/ ［CAM INDEX］/ ［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/ ［USER CLIP NAME（TYPE3）］/ ［SHOOT DATE］/ ［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］ 工場出荷値：［NONE］
| ［LOWER RIGHT］ | 右下の表示を選択します。 ［NONE］/ ［CUSTOM BURN DATA1］/ ［CUSTOM BURN DATA2］/ ［CUSTOM BURN DATA3］/ ［CAM INDEX］/ ［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/ ［USER CLIP NAME（TYPE3）］/ ［SHOOT DATE］/ ［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］/［TC］ 工場出荷値：［NONE］
| ［CUSTOM BURN DATA1］ | ［WINDOW BURN］機能の［CUSTOM BURN DATA1］を設定します。（20文字以内） 工場出荷値：（空欄）
| ［CUSTOM BURN DATA2］ | ［WINDOW BURN］機能の［CUSTOM BURN DATA2］を設定します。（20文字以内） 工場出荷値：（空欄）
| ［CUSTOM BURN DATA3］ | ［WINDOW BURN］機能の［CUSTOM BURN DATA3］を設定します。（20文字以内） 工場出荷値：（空欄）
［WATER MARK SW］ | ウォーターマーク（サブレコーダーに記録する映像に入れる透かし文字）を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［WATER MARK SETTINGS］ | ［MARK POSITION］ | ウォーターマークを重畳する位置を選択します。 ［UPPER LEFT］、［UPPER CENTER］、［UPPER RIGHT］、［CENTER LEFT］、［CENTER］、［CENTER RIGHT］、［LOWER LEFT］、［LOWER CENTER］、［LOWER RIGHT］ 工場出荷値：［CENTER］
| ［MARK LEVEL］ | ウォーターマークの透過率を選択します。値が大きいほど透けます。［0%］の場合透けません。 ［0%］、［25%］、［50%］、［75%］ 工場出荷値：［0%］
| ［CHAR EDIT］ | ウォーターマークの文字を編集します。（32文字以内） 工場出荷値：（空欄）
| ［CHAR SIZE］ | ウォーターマークの文字サイズを選択します。 ［SMALL］、［LARGE］ 工場出荷値：［LARGE］
［FRAME MARK SW］ | フレームマーク（サブレコーダーに記録する映像に入れるフレームマーク）を選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［OFF］
［FRAME MARK SETTINGS］ | ［FRAME ASPECT］ | フレームマークの画角を選択します。 ［1.33:1］、［1.44:1］、［1.56:1］、［1.78:1］、［1.85:1］、［2.00:1］、［2.201:1］、［2.35:1］、［2.39:1］ 工場出荷値：［2.39:1］
| ［FRAME LEVEL］ | フレームマーク外側のレベルを設定します。値が大きいほど映像が透けます。［0%］の場合透けず黒になります。 ［0%］、［25%］、［50%］、［75%］ 工場出荷値：［0%］

ページトップへ戻る