- トップページ
- その他の便利な機能
- タイムデータの設定
- ユーザーズビットの設定

# ユーザーズビットの設定

サブコード領域に記録するユーザーズビットをコントロールパネルで設定します。

項目 | 内容
--- | ---
［USER］ | 内蔵しているユーザー値を記録します。ユーザー値は、［MENU］→［REC SETTINGS］→［TC］→［SET UB］で設定できます。設定値は、電源を切っていても保持されます。 詳しくは「ユーザーズビットの入力方法」を参照してください。
［TIME］ | 内蔵時計で計測している時刻を記録します。
［DATE］ | 内蔵時計で計測している年、月、日時刻の時の桁を記録します。
［EXT INPUT］ | 〈TC IN/OUT〉端子に入力されているユーザーズビット値を記録します。
［TCG］ | タイムコード値が記録されます。
［FRAME RATE］ | カメラ撮影のフレームレート情報が記録されます。 ネイティブ記録されたクリップの再生時には、記録された値にかかわらずVITC UBと同じフレームレート情報を出力します。パーソナルコンピューターなどの編集機器がユーザーズビットのフレームレート情報を使用する場合には、この設定でご使用ください。

ページトップへ戻る