- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- 特殊な記録機能について
- インターバル記録

# インターバル記録

設定した時間間隔で記録します。1回の記録で、1フレーム記録します。

記録（1フレーム）

記録（1フレーム）

記録（1フレーム）

（時間）

［INTERVAL TIME］設定時間

［INTERVAL TIME］設定時間

［MENU］→［REC SETTINGS］→［REC FUNCTION］→［REC MODE］で［INTERVAL］に設定する。

［MENU］→［REC SETTINGS］→［REC FUNCTION］で次の関連項目を設定する。

- ［INTERVAL TIME］：間欠時間（最低2フレーム・最大1時間）

- ［START DELAY］：〈REC〉ボタンを押してから最初の記録を開始するまでの遅延時間

〈REC〉ボタンを押す。

設定に従った間欠時間でインターバル記録を開始します。

- ［INTERVAL TIME］が2分以上の場合、5秒おきにタリーランプが点滅して待機中であることを知らせます。

- 停止するには、〈REC〉ボタンを押します。

- 設定を解除するには、［MENU］→［REC SETTINGS］→［REC FUNCTION］→［REC MODE］で［NORMAL］に設定します。

- ［HOME］画面に、次のように表示されます。

  - 記録中：［i REC］赤色に点灯

  - 一時停止中：［i REC］赤白反転

    ただし、［INTERVAL TIME］が2秒未満の場合は、［i REC］が赤色点灯します。

  - 停止中：［i REC］黒文字

NOTE

- インターバル記録モードで動作中、記録対象となっているスロットのカードアクセスLEDはオレンジ色に点滅します。このP2カードは取り出さないでください。もし、抜いてしまった場合はクリップを修復してください。ただし、修復した場合でも、記録した最後の3～4秒間（P2カードをまたいだ記録中に取り出した場合は最大10秒間ほど）の映像が失われることがあります。

- プリレックは動作しません。

- 音声は記録されません。

- 記録したデータ（停止するまでのデータ）は、まとめて1つのファイルとなります。

ページトップへ戻る