- トップページ
- 準備
- 撮影前の点検

# 撮影前の点検

撮影する前に次の点検をし、システムが正常に動作することを確認してください。

各モジュールの組み立て部分やハンドル部にゆるみやがたつきがないか確認する。

メインスロットにexpressP2メモリーカードまたはP2メモリーカードを挿入し、スロットカバーを閉める。

〈POWER〉スイッチを〈ON〉にし、次の項目を確認する。

- ビューファインダー画面に［BACKUP BATT EMPTY］が表示されない。

- コントロールパネルのステータス表示で、バッテリー残量が十分にある。

- コントロールパネルのステータス表示で、メディア残量が十分にある。

〈REC〉ボタンを押し、次の項目を確認する。

- メインスロットカードアクセスLEDがオレンジ色に点滅する。

- 〈REC〉ボタンが赤く点灯する。

- コントロールパネルのステータス表示で、システムワーニングが表示されない。

再度〈REC〉ボタンを押す。

メインスロットカードアクセスLEDがオレンジ色の点灯になり、〈REC〉ボタンの赤い点灯が消えることを確認します。

〈PLAY〉ボタンを押して、PLAY画面に切り替え、今撮影したクリップを再生する。

コントロールパネルまたはビューファインダーで、再生が正常に動作することを確認します。

ページトップへ戻る