- トップページ
- 各部の名称
- カメラモジュール
- 左面部

# 左面部

1. フランジバック調整穴

   フランジバックを調整するときに使用します。

2. USERボタン（〈1〉/〈2〉/〈3〉）

   ユーザーが選択した機能をそれぞれのボタンに割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

3. メジャーフック/焦点マーク〈 〉

   MOSセンサーの焦点位置を示します。

4. 〈REC〉ボタン

   ボタンを押すと記録が始まります。再度押すと記録が停止します。記録中、ボタンが赤く点灯します。

5. 〈SHUTTER〉スイッチ

   電子シャッターの切り替えスイッチです。

6. 〈EI〉スイッチ

   EXPOSURE INDEX（ゲイン）の切り替えスイッチです。

7. アクセサリー取り付け穴

   アクセサリーを取り付けます。

   - 取り付け穴サイズ

     - 3/8-16 UNC

8. ハンドル

9. 〈LOCK〉スイッチ

   カメラモジュールのボタンやスイッチの操作を無効にします。（〈REC〉ボタン以外）

   移動時など、誤操作防止のため〈LOCK〉側にしておいてください。

10. 〈WB〉スイッチ

    ホワイトバランスの切り替えスイッチです。

11. ファン吸気口

    放熱用ファンの吸気口です。使用中はふさがないでください。

ページトップへ戻る