- トップページ
- 映像記録とカラーグレーディング
- P2カードについて
- P2カードの記録時間について

# P2カードの記録時間について

#### 本機で使用できるP2カード

本機では、別売品のexpressP2メモリーカード、P2メモリーカードおよびmicroP2メモリーカードが使用できます。

NOTE

- AJ-P2C002SG（2 GB）のカードは使用できません。

- 本書に記載された情報以外の最新情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

#### メインレコーダー

メイン記録フォーマット （［MAIN CODEC］） | 設定条件 | expressP2カード256 GB使用時の記録時間
--- | --- | ---
［AVC-Intra4K 422］ | ［25.00p］/［29.97p］ VFR：［OFF］ | 約72分
VFR：［ON］、［50fps］/［60fps］ | 約36分
［AVC-Intra100］ | ［25.00p］/［29.97p］ VFR：［OFF］ | 約256分
VFR：［ON］、［50fps］/［60fps］ | 約128分

#### サブレコーダー

サブ記録フォーマット （［SUB CODEC］） | 設定条件 | microP2カード64 GB使用時の記録時間
--- | --- | ---
［AVC-Intra2K 422］ | ［25.00p］/［29.97p］ | 約64分
［AVC-Intra100］ | ［25.00p］/［29.97p］ | 約64分
［AVC-LongG50］ | ［25.00p］/［29.97p］ | 約128分
［AVC-LongG25］ | ［25.00p］/［29.97p］ | 約256分

NOTE

- 表示容量には管理領域などが含まれており、記録に使用できる容量は少なくなります。

## P2カードに記録されるクリップの分割について

本機で8 GB以上のP2カードを使用した場合、1回の連続記録時間が次に示す時間を超えると、自動的に別のクリップとして記録を継続します。なお、P2機器でクリップのサムネール操作（表示、削除、修復など）を行う場合は、1つのクリップとして操作できます。ノンリニア編集ソフト、および、パーソナルコンピューターなどでは、別々のクリップとして表示されることがあります。AVC-Intra 4K 422でexpressP2カードを使用しているとき、AVC-LongG 50やAVC-LongG 25で32 GBを超えるmicroP2メモリーカードへ記録する場合は、［MENU］→［REC SETTINGS］→［FILE SPLIT］で［ONE FILE］を選択すると、同一クリップとして記録を継続できます。

記録フォーマット（ネイティブ記録を除く） | 連続記録時間
--- | ---
AVC-Intra 4K 422（25P/29.97P） | 約1分
AVC-Intra 100（1080/50P、1080/59.94Pの場合） | 約3分
AVC-Intra 100（1080/25P、1080/29.97Pの場合） | 約5分
AVC-LongG 50 | 約10分
AVC-LongG 25 | 約20分

ページトップへ戻る